<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.6" y1="40.68" x2="-0.6" y2="0.44125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.6" y1="0.44125" x2="15.43" y2="0.44125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.43" y1="0.44125" x2="15.43" y2="40.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.43" y1="40.68" x2="-0.6" y2="40.68" width="0" layer="20"/>
<hole x="7.4" y="10.6" drill="3.2"/>
<hole x="7.4" y="20.6" drill="3.2"/>
<hole x="7.4" y="30.6" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SJR_thonkiconn">
<packages>
<package name="THONKICONN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2015_diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IN" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="+VE" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="-VE" library="SJR_thonkiconn" package="THONKICONN" value="THONKICONN"/>
<element name="R1" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="1K"/>
<element name="D3" library="MB2015_diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D4" library="MB2015_diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="R4" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="1K"/>
<element name="R5" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="200K"/>
<element name="R6" library="MB2015_resistors" package="R0207/3" value="200K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IN" pad="P$1"/>
<contactref element="+VE" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="-VE" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IN" pad="P$3"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="+VE" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="-VE" pad="P$3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
