<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.005" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="0" x2="40.005" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 11/2015
Kai Lauterbach
http://www.klaute.de
klaute@klaute.de
v0.1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead_mit_2mm_raster">
<description>&lt;b&gt;Simple Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X15">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 0.1"</description>
</package>
<package name="2X15M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2MM"</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead_mit_2mm_raster" package="2X15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead_mit_2mm_raster" package="2X15M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CS">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DC">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN9">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIN11">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PIN15">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PIN17">
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PIN19">
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PIN23">
<contactref element="JP2" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN10">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PIN12">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PIN16">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PIN18">
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PIN24">
<contactref element="JP2" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PIN25">
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PIN27">
<contactref element="JP2" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PIN29">
<contactref element="JP2" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PIN26">
<contactref element="JP2" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PIN28">
<contactref element="JP2" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PIN30">
<contactref element="JP2" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
