<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="75.87" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="53.34" x2="78.41" y2="50.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="78.41" y1="50.8" x2="78.41" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>9 8  7 6 5 4 3 2 1 0</text>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>RST</text>
<text>3V3</text>
<text>5V</text>
<text>Vin</text>
<text>GND</text>
<text>COM2</text>
<text>COM2</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SPI1</text>
<text>SPI1</text>
<text>SPI1</text>
<text>COM1</text>
<text>RX</text>
<text>RTS</text>
<text>CTS</text>
<text>COM2</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>COM2</text>
<text>COM1</text>
<text>TX</text>
<text>imbmw.net</text>
<text>imBMW</text>
<text>Anton Sedyshev (c) toxs.ru</text>
<text>14 15 16 17 18</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>19</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>CAN1</text>
<text>CAN1</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<hole x="44.45" y="35.56" drill="3.2"/>
<hole x="44.45" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="74.93" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="68.58" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="5.969" y="2.54" drill="3.2"/>
<wire x1="78.41" y1="2.54" x2="75.87" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>OpenSource Hardware</text>
<text>imBMW</text>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.45" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="0" x2="75.87" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="5.08" x2="66.04" y2="5.08" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="0" x2="48.26" y2="5.08" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="5.08" x2="69.85" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>Bluetooth OVC3860 Shield</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>3V3</text>
<text>AUX</text>
<text>CDC</text>
<text>AUDIO</text>
<text>MIC</text>
<text>BLK-MD-SPK-B</text>
<text>OVC3860</text>
<text>Made in USA</text>
<text>Designed and assembled in Russia</text>
<text>Bluetooth</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L3230M">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
molded</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-tact">
<packages>
<package name="DTSM-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BLK-MD-SPK-B_2">
<packages>
<package name="BLK-MD-SPK-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="toxs">
<description>toxsedyshev's library</description>
<packages>
<package name="JACK_3.5_STEREO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="switch-tact" package="DTSM-4" value="DTSM-4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="SML0603" value="GREEN">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="BLK-MD-SPK-B_2" package="BLK-MD-SPK-B" value="BLK-MD-SPK-B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="jumper" package="JP1" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="jumper" package="JP1" value="CDC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="jumper" package="JP1" value="AUX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="SML0603" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="SML0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="toxs" package="JACK_3.5_STEREO" value="JACK_3.5_STEREO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L3230M" value="15N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="2.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="4.7u"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="4"/>
<contactref element="RST" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA4/DAC1">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA5/DAC2">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB4/MISO">
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB5/MOSI">
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PC7/UART1_RX">
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB3/SCK">
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB9/CAN1_TX">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB8/CAN1_RX">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB7/SDA">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6/SCL">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0/UART2_CTS">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1/UART2_RTS">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA2/UART2_TX">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PA3/UART2_RX">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="PC6/UART1_TX">
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="SPKN">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPKLP">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPKRP">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$191">
</signal>
<signal name="N$192">
</signal>
<signal name="N$193">
</signal>
<signal name="N$201">
</signal>
<signal name="N$202">
</signal>
<signal name="N$203">
</signal>
<signal name="N$204">
</signal>
<signal name="N$205">
</signal>
<signal name="N$206">
</signal>
<signal name="N$207">
</signal>
<signal name="N$208">
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
<signal name="N$54">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$63">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$74">
</signal>
<signal name="N$75">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$77">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
<signal name="N$79">
</signal>
<signal name="N$80">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
</signal>
<signal name="N$85">
</signal>
<signal name="N$86">
</signal>
<signal name="N$87">
</signal>
<signal name="N$88">
</signal>
<signal name="N$89">
</signal>
<signal name="N$90">
</signal>
<signal name="N$91">
</signal>
<signal name="N$92">
</signal>
<signal name="N$93">
</signal>
<signal name="N$94">
</signal>
<signal name="N$95">
</signal>
<signal name="N$96">
</signal>
<signal name="N$97">
</signal>
<signal name="N$98">
</signal>
<signal name="N$99">
</signal>
<signal name="N$100">
</signal>
<signal name="N$101">
</signal>
<signal name="N$102">
</signal>
<signal name="N$103">
</signal>
<signal name="N$104">
</signal>
<signal name="N$105">
</signal>
<signal name="N$106">
</signal>
<signal name="N$107">
</signal>
<signal name="N$108">
</signal>
<signal name="N$109">
</signal>
<signal name="N$110">
</signal>
<signal name="N$111">
</signal>
<signal name="N$112">
</signal>
<signal name="N$113">
</signal>
<signal name="N$114">
</signal>
<signal name="N$115">
</signal>
<signal name="N$116">
</signal>
<signal name="N$117">
</signal>
<signal name="N$118">
</signal>
<signal name="N$119">
</signal>
<signal name="N$120">
</signal>
<signal name="N$121">
</signal>
<signal name="N$122">
</signal>
<signal name="N$123">
</signal>
<signal name="N$124">
</signal>
<signal name="N$125">
</signal>
<signal name="N$126">
</signal>
<signal name="N$127">
</signal>
<signal name="N$128">
</signal>
<signal name="N$129">
</signal>
<signal name="N$130">
</signal>
<signal name="N$131">
</signal>
<signal name="N$132">
</signal>
<signal name="N$133">
</signal>
<signal name="N$134">
</signal>
<signal name="N$135">
</signal>
<signal name="N$136">
</signal>
<signal name="N$137">
</signal>
<signal name="N$138">
</signal>
<signal name="N$139">
</signal>
<signal name="N$140">
</signal>
<signal name="N$141">
</signal>
<signal name="N$142">
</signal>
<signal name="N$143">
</signal>
<signal name="N$144">
</signal>
<signal name="N$145">
</signal>
<signal name="N$146">
</signal>
<signal name="N$147">
</signal>
<signal name="N$148">
</signal>
<signal name="N$149">
</signal>
<signal name="N$150">
</signal>
<signal name="N$151">
</signal>
<signal name="N$152">
</signal>
<signal name="N$153">
</signal>
<signal name="N$154">
</signal>
<signal name="MIC">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VMIC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="RING"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="TIP"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$156">
</signal>
<signal name="N$158">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
