<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="0" x2="27.92" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="55.55" x2="0" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="NANO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SERVO_CAMERA" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERVO_DROP" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPEAKER" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="NANO" value="NANO"/>
<element name="VIN" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOUT" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRELESS" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
<contactref element="VIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="VIN" pad="2"/>
<contactref element="VOUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="VOUT" pad="1"/>
<contactref element="SERVO_DROP" pad="2"/>
<contactref element="SERVO_CAMERA" pad="2"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="U$1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="SPEAKER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="SPEAKER" pad="2"/>
<contactref element="SERVO_DROP" pad="3"/>
<contactref element="SERVO_CAMERA" pad="3"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
<contactref element="SERVO_DROP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SERVO_CAMERA" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
<contactref element="WIRELESS" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
