<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10" y1="18.464815625" x2="10" y2="16.535184375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="16.535184375" x2="10.4453" y2="15.703134375" width="0" layer="20" curve="56.309932"/>
<wire x1="10.4453" y1="15.703134375" x2="18.244225" y2="10.50385" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.244225" y1="10.50385" x2="19.908328125" y2="10" width="0" layer="20" curve="33.690127"/>
<wire x1="19.908328125" y1="10" x2="57" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57" y1="10" x2="60" y2="13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="60" y1="13" x2="60" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="22" x2="57" y2="25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="57" y1="25" x2="43.7" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.7" y1="25" x2="43.45" y2="24.75" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.45" y1="24.75" x2="43.45" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.45" y1="22" x2="43.2" y2="21.75" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.2" y1="21.75" x2="42.8" y2="21.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.8" y1="21.75" x2="42.55" y2="22" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="42.55" y1="22" x2="42.55" y2="24.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.55" y1="24.75" x2="42.3" y2="25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.3" y1="25" x2="19.908328125" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.908328125" y1="25" x2="18.244225" y2="24.49615" width="0" layer="20" curve="33.690117"/>
<wire x1="18.244225" y1="24.49615" x2="10.4453" y2="19.296865625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.4453" y1="19.296865625" x2="10" y2="18.464815625" width="0" layer="20" curve="56.309932"/>
<text>Super Probe</text>
<text>prog/DE</text>
<text>Gnd</text>
<text>+</text>
<text>G</text>
<text>JAW 2024-08</text>
<text>super-probe</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>+</text>
<text>RED = high
YEL = osc
GRN = low
BLU = float</text>
<text>5V Max</text>
<text>5V Max</text>
<text>A791RL.com</text>
<text>5V Max</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="PUI-0540">
</package>
<package name="SOT-23-5">
</package>
<package name="PLCC4-3228">
</package>
<package name="SOT-23-3">
</package>
<package name="MOUSE-LOGO-SMALL">
</package>
<package name="SMD0603D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-conn">
<packages>
<package name="KAVX-T10">
<description>KAVX / debug-edge</description>
</package>
<package name="HEADER-1X2-THM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-ic">
<packages>
<package name="QFN32EP-5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="jaw-conn" package="KAVX-T10" value="DEBUGEDGE-10-T"/>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="jaw-ic" package="QFN32EP-5MM" value="STM32L432/32-QFN32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPKR1" library="jaw" package="PUI-0540" value="SPKR-PUI-0540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jaw" package="SMD0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="jaw" package="SOT-23-5" value="QS5U34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="jaw-conn" package="HEADER-1X2-THM" value="HEADER-1X2-THM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="jaw" package="SMD0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="jaw" package="SMD0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="jaw" package="SMD0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="jaw" package="PLCC4-3228" value="CREE CLV1L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG1" library="jaw" package="SOT-23-3" value="mcp1700/3v3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="jaw" package="MOUSE-LOGO-SMALL" value="MOUSE-LOGOSMALL"/>
<element name="D1" library="jaw" package="SMD0603D" value="Zener/5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="P1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="P$2"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SPKR1" pad="P1"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="P$1"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="CN3" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="CN3" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="IOLED1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOLED2">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="CN3" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="CN3" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="P5"/>
<contactref element="CN1" pad="P$1"/>
<contactref element="REG1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWO">
<contactref element="CN3" pad="P6"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="SWDAT">
<contactref element="CN3" pad="P2"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="CN3" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="CN3" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SPKR1" pad="P2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOBEEP">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROBE">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IOLED3">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="P$3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED1" pad="P$4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED1" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
