<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="17.78" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="2.54" x2="17.78" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="15.24" x2="15.24" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="17.78" x2="2.54" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="17.78" x2="2.54" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="17.77" x2="1.27" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="16.5" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<text>RES</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ch340g">
<packages>
<package name="SOIC16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
16-Pin (150-Mil) SOIC&lt;br&gt;
Source: http://www.cypress.com .. 38-12025_0P_V.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-400">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/O POST&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-400.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="paolo">
<description>Paolo's Library</description>
<packages>
<package name="SIP5">
<description>PIN Header</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="SML0805">
<description>&lt;b&gt;SML0805-2CW-TR (0805 PROFILE)&lt;/b&gt; COOL WHITE&lt;p&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0093.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="ch340g" package="SOIC16" value="U1"/>
<element name="JP1" library="paolo" package="SIP5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="paolo" package="HC49/S" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="paolo" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="paolo" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-400" value="MINI-USB_SHIELD5P4-32005-400">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="paolo" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="paolo" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="paolo" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="paolo" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="paolo" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_R" library="paolo" package="SML0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_T" library="paolo" package="SML0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="XI">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="XO">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED_T" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED_R" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED_R" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED_T" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
