<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="25.4" x2="33.665" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.665" y1="25.4" x2="34.3" y2="24.765" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="34.3" y1="24.765" x2="34.3" y2="8.4" width="0" layer="20"/>
<text>Swap Drive</text>
<text>DRV8824</text>
<text>Rev F</text>
<text>M0</text>
<text>M1</text>
<text>M2</text>
<text>M3</text>
<wire x1="0" y1="8.4" x2="-4.73" y2="8.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.73" y1="8.4" x2="-6" y2="9.67" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-6" y1="9.67" x2="-6" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6" y1="24.13" x2="-4.73" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-4.73" y1="25.4" x2="0.635" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="PocketNC">
<packages>
<package name="PCIE_64_SMART_BOARD">
</package>
<package name="HTSSOP-28">
</package>
<package name="SELECTIVE_CONNECT">
</package>
<package name="EEEFK0J220R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="PocketNC" package="PCIE_64_SMART_BOARD" value=""/>
<element name="DRV8824" library="PocketNC" package="HTSSOP-28" value="DRV8824">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="4.7uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M2" library="PocketNC" package="SELECTIVE_CONNECT" value="SELECTIVE_CONNECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="PocketNC" package="SELECTIVE_CONNECT" value="SELECTIVE_CONNECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M0" library="PocketNC" package="SELECTIVE_CONNECT" value="SELECTIVE_CONNECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2N7002P" library="adafruit" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0603" value="460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GRN" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="R0603" value="460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0603" value="460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="PocketNC" package="EEEFK0J220R" value="EEEFK0J220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$5" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2N7002P1" library="adafruit" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M3" library="PocketNC" package="SELECTIVE_CONNECT" value="SELECTIVE_CONNECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="DRV8824" pad="4"/>
<contactref element="DRV8824" pad="11"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC@3"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC@2"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC@1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="DRV8824" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DRV8824" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="DRV8824" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$36"/>
<contactref element="U$1" pad="P$35"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="DRV8824" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="DRV8824" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
<contactref element="U$1" pad="P$39"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="DRV8824" pad="27"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="DRV8824" pad="26"/>
<contactref element="M2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="DRV8824" pad="25"/>
<contactref element="M1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="DRV8824" pad="24"/>
<contactref element="M0" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="DRV8824" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="P$22@1"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="DRV8824" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="P$57@1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="DRV8824" pad="28"/>
<contactref element="DRV8824" pad="14"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@10"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@11"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@12"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@13"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@14"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@15"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@16"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@17"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@18"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@19"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@20"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@21"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@22"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@23"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@24"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@25"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@26"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@27"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@28"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@29"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@30"/>
<contactref element="DRV8824" pad="GND@PAD"/>
<contactref element="U$1" pad="P$53"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$60"/>
<contactref element="U$1" pad="P$49"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="2N7002P" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND@2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="2N7002P1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="DRV8824" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="DRV8824" pad="12"/>
<contactref element="DRV8824" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DRV8824" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DRV8824" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DRV8824" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DRV8824" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="DRV8824" pad="16"/>
<contactref element="DRV8824" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$44"/>
<contactref element="M2" pad="P$2"/>
<contactref element="M1" pad="P$2"/>
<contactref element="M0" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VCP">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="DRV8824" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ENBL-IN">
<contactref element="2N7002P" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$50@1"/>
<contactref element="2N7002P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GRN" pad="C"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENBL-OUT">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="2N7002P" pad="3"/>
<contactref element="DRV8824" pad="21"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="A"/>
<contactref element="M3" pad="P$1"/>
<contactref element="M3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="GRN" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="CHANGE_A">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="2N7002P1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
