<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="7.62" x2="37.77" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="7.62" x2="37.77" y2="36.439" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="36.439" x2="0.254" y2="36.439" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="36.439" x2="0.254" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<text>LNA PGA-103+ v 1.1</text>
<text>OK1CDJ</text>
<text>hamshop.cz</text>
<text>hamshop.cz</text>
<text>F1</text>
<text>LNA PGA-103+ v 1.1</text>
<text>OK1CDJ</text>
<text>hamshop.cz</text>
<text>hamshop.cz</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L3225P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ok1cdj">
<packages>
<package name="SOT-89">
<description>SOT-89</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ava">
<packages>
<package name="EPCOS_SAW_FILTER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L3225P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="ok1cdj" package="SOT-89" value="PGA103+">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="TO252" value="7812DT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="Ava" package="EPCOS_SAW_FILTER" value="EPCOS_SAW_FILTER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IN" pad="G@1"/>
<contactref element="IN" pad="G@2"/>
<contactref element="IN" pad="G@3"/>
<contactref element="IN" pad="G@4"/>
<contactref element="OUT" pad="G@1"/>
<contactref element="OUT" pad="G@2"/>
<contactref element="OUT" pad="G@3"/>
<contactref element="OUT" pad="G@4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="P$1"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="F1" pad="P$3"/>
<contactref element="F1" pad="P$4"/>
<contactref element="F1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$20">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$34">
</signal>
<signal name="S$35">
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
<signal name="S$37">
</signal>
<signal name="S$38">
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="F1" pad="P$5"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$42">
</signal>
<signal name="S$43">
</signal>
<signal name="S$44">
</signal>
<signal name="S$45">
</signal>
<signal name="S$46">
</signal>
<signal name="S$47">
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$49">
</signal>
<signal name="S$50">
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$53">
</signal>
<signal name="S$54">
</signal>
<signal name="S$55">
</signal>
<signal name="S$56">
</signal>
<signal name="S$57">
</signal>
<signal name="S$58">
</signal>
<signal name="S$59">
</signal>
<signal name="S$60">
</signal>
<signal name="S$61">
</signal>
<signal name="S$62">
</signal>
<signal name="S$63">
</signal>
<signal name="S$64">
</signal>
<signal name="S$65">
</signal>
<signal name="S$66">
</signal>
<signal name="S$67">
</signal>
<signal name="S$68">
</signal>
<signal name="S$69">
</signal>
<signal name="S$70">
</signal>
<signal name="S$71">
</signal>
<signal name="S$72">
</signal>
<signal name="S$73">
</signal>
<signal name="S$74">
</signal>
<signal name="S$75">
</signal>
<signal name="S$76">
</signal>
<signal name="S$77">
</signal>
<signal name="S$78">
</signal>
<signal name="S$79">
</signal>
<signal name="S$80">
</signal>
<signal name="S$81">
</signal>
<signal name="S$82">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
