<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="18" y2="25.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="25.1" x2="0" y2="25.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Kalassi Multisensor</text>
</plain>
<libraries>
<library name="myKNX">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED-0603-OSRAM">
</package>
<package name="TP0.5">
</package>
<package name="QSOP16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RECOM-R1SE">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>SOT223-5
Source: Package drawing for TLV740xx at http://www.farnell.com/datasheets/1806046.pdf</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<description>&lt;b&gt;Small Signal Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Packages from :&lt;br&gt;
www.infineon.com; &lt;br&gt;
www.semiconductors.com;&lt;br&gt;
www.irf.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="!RESET" library="myKNX" package="TP0.5" value="TP0.5"/>
<element name="C11" library="myKNX" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="myKNX" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC11" library="myKNX" package="QSOP16" value="SI8055">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC10" library="myKNX" package="QSOP16" value="SI8055">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="myKNX" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="myKNX" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="myKNX" package="R0603" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC12" library="myKNX" package="RECOM-R1SE" value="R1SE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="myKNX" package="LED-0603-OSRAM" value="TOPLED0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="myKNX" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC20" library="myKNX" package="SOT23-5" value="TLV74033">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="myKNX" package="C1206" value="100n/50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T20" library="transistor-small-signal" package="SOT23" value="BSS84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="myKNX" package="R0603" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D20" library="diode" package="SOT23" value="BAT54C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="T20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC3">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="D20" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="A@1"/>
</signal>
<signal name="TDO/TDI_P">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TDI/VPP_P">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMS_P">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TCK_DUT">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RESET_P">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TDI/VPP_DUT">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TMS_DUT">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TCK_P">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
<contactref element="IC10" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!RESET_DUT">
<contactref element="!RESET" pad="P$1"/>
<contactref element="T20" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCCTARGET">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCCTARGET_DUT">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="D20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="IC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="IC20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC_IN">
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="K@1"/>
</signal>
<signal name="TDO/TDI">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!RESET_UC">
<contactref element="T20" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET_PU">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="D20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TST_P">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TST">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
