<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="18" y2="11.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="11.5" x2="0" y2="11.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.5" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>PSoC 10-Pin
-to-
6-Pin ZIF</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Ramshur">
<packages>
<package name="2X5_SMD_HEADER_1.27MM">
</package>
<package name="CAPC1608X90N">
<description>Capacitor, Non-Polarized, Chip;1.60 mm L X 0.80 mm W X 0.90 mm H body&lt;p&gt;&lt;i&gt;PCB Libraries Packages&lt;/i&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="52746-6">
<description>&lt;b&gt;FPC Connector ZIF for SMT 0.5mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/73044.pdf [DWG. NO. (Sheet 1 OF 2) SD-52746-**17]</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="Ramshur" package="2X5_SMD_HEADER_1.27MM" value="2X5_SMD_HEADER_1.27MM"/>
<element name="H2" library="con-molex" package="52746-6" value="52746-6">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="Ramshur" package="CAPC1608X90N" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="H1" pad="P$2"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWDCK">
<contactref element="H1" pad="P$4"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWV">
<contactref element="H1" pad="P$6"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XRES">
<contactref element="H1" pad="P$10"/>
<contactref element="H2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H1" pad="P$9"/>
<contactref element="H1" pad="P$5"/>
<contactref element="H1" pad="P$7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="5"/>
<contactref element="H1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="H1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
