<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="30.48" x2="58.42" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="30.48" x2="58.42" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="80.01" x2="7.62" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="80.01" x2="7.62" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>Vsignal</text>
<text>Vcol</text>
<text>GearsNGenes, LLC.:</text>
<text>Transistor Analysis Unit</text>
<text>Transistor Analysis Unit</text>
<text>NPN</text>
<text>N-MOS</text>
<text>D</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>E</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>gnd</text>
<text>VES</text>
<text>VIBG</text>
<text>VBG</text>
<text>VCD</text>
<text>VCC</text>
<wire x1="7.62" y1="57.15" x2="1.27" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="57.15" x2="1.27" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>gnd</text>
<text>USB Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X05">
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="2X3">
</package>
<package name="AXIAL-0.5">
<description>1/2W Resistor, 0.5" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="MG-Eagle_v1" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="MG-Eagle_v1" package="1X04" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09696"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J9" library="MG-Eagle_v1" package="1X04" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09696"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="RCD" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RBG" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J12" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="J5" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J11" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J13" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J14" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J15" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CD">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="RCD" pad="P$2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="J13" pad="2"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ES">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="RES" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="RES" pad="P$2"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCOL">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="RCD" pad="P$1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EB">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="RBG" pad="P$2"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
<contactref element="J15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J14" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="RBG" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
