<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37" y1="0" x2="37" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37" y1="19" x2="0" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>- FAN +</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01_SQ">
</package>
<package name="1X01_RO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025_2">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5mm lead spacing, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+15V" library="pinhead" package="1X01_SQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+24V" library="pinhead" package="1X01_SQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+FAN" library="pinhead" package="1X01_SQ" value=""/>
<element name="-FAN" library="pinhead" package="1X01_RO" value=""/>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="063_025_2" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="063_025_2" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitors-elec" package="063_025_2" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01_RO" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND-O" library="pinhead" package="1X01_RO" value=""/>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="MPSA06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO92-" value="78L15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENS" library="transistors" package="TO92-" value="LM35">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Logo" package="LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND-O" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="SENS" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SENS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="+15V" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="SENS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="-FAN" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="+24V" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="+FAN" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
