<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>D4</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>D3</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>5V</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>A0</text>
<text>3V3</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D0</text>
<wire x1="25.908" y1="31.75" x2="25.908" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="24.384" y1="0" x2="3.429" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="0" y2="31.75" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.75" x2="1.27" y2="33.02" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="33.02" x2="24.638" y2="33.02" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="24.638" y1="33.02" x2="25.908" y2="31.75" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.908" y1="1.27" x2="24.384" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="2.159" y2="6.35" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.159" y1="6.35" x2="2.159" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.159" y1="1.27" x2="3.429" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<text>RST</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>A0</text>
<text>3V3</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D0</text>
<text>D4</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>D3</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>RES</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>RES</text>
<text>Tinkerman 2016
4DSYSTEMS GEN4-IB
WEMOS MINI SHIELD
0.1.20161021</text>
</plain>
<libraries>
<library name="xose">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="1X05">
</package>
<package name="1X08_NO_SILK">
</package>
<package name="FPC_XF2M-3015-1A">
<description>&lt;b&gt;30-Pin 0.5mm FPC&lt;/b&gt; Top+Bottom - OMRON - XF2M-3015-1A</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="xose" package="1X08_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H2" library="xose" package="1X08_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="xose" package="1X05" value=""/>
<element name="U1" library="xose" package="FPC_XF2M-3015-1A" value=""/>
<element name="R1" library="xose" package="0805" value="4K7"/>
<element name="R3" library="xose" package="0805" value="4K7"/>
<element name="R2" library="xose" package="0805" value="4K7"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="H2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="H1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="H1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="H1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="H2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="H2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="H2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="H2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="H1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
</signal>
<signal name="VCOMH">
</signal>
<signal name="VDDIO">
</signal>
<signal name="VDD">
</signal>
<signal name="VCI">
</signal>
<signal name="VSS">
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NC1">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
