<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="40" y="40" radius="8.5" width="0.1" layer="20"/>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D.G.</text>
<text>BLF 2018</text>
<text> Build FW for 
"GT_Mini" target</text>
<wire x1="37.9" y1="33.5" x2="42.3" y2="33.5" width="1.016" layer="46"/>
<text>T1</text>
<hole x="37.9" y="33.5" drill="0.8"/>
<hole x="42.3" y="33.5" drill="0.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dan">
<packages>
<package name="0603_RESISTOR">
</package>
<package name="AMC7135">
</package>
<package name="0603_CAP">
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="WIRE_PAD_XL">
</package>
<package name="BATT+_PAD">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R2" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R3" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="C2" library="dan" package="0603_CAP" value="0603_CAP"/>
<element name="C1" library="dan" package="0603_CAP" value="0603_CAP"/>
<element name="U$18" library="dan" package="SOD-323" value="SOD-323"/>
<element name="U1" library="dan" package="SOIC-8" value="ATTINY13A-SSU">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="R5" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R4" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="U$2" library="dan" package="BATT+_PAD" value="BATT+_PAD">
<attribute name="8MM5EXPOSED" value=""/>
</element>
<element name="LED-1" library="dan" package="WIRE_PAD_XL" value="WIRE_PAD_LARGE"/>
<element name="U$4" library="dan" package="SOT-23" value="SOT-23_BABY_N-FET"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="TAB"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="BATT+"/>
<contactref element="LED-1" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U$8" pad="VDD"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED-">
<contactref element="U$8" pad="OUT"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FET_GATE">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDIVIDE">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
