<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="17.145" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="12.065" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.065" y1="0" x2="12.7" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.7" y1="0.635" x2="12.7" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="17.145" x2="12.065" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.065" y1="17.78" x2="0.635" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="17.78" x2="0" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>CE</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>CSN</text>
<text>MOSI</text>
<text>IRQ</text>
<text>VIN</text>
<text>SaintGimp
NRF24L01 1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAP-POL-2.5-6">
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="1X05">
</package>
<package name="TO92-INLINE">
<description>0.1" pitch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="SaintGimp" package="CAP-POL-2.5-6" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X05" value="PINHD-1X5"/>
<element name="J3" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="J4" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="U1" library="SaintGimp" package="TO92-INLINE" value="LP2950">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
