<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>23-12-16
Input up to 12-18 V
UART1 passed to NC5/6
NC connetions shared through all 
        connectors
</text>
<text>BBB_Cape_V3
</text>
<text>P8</text>
<text>P9</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="BEAGLEBONE_SHIELD">
</package>
<package name="A/3216-18R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AML_GH_Sept_15_2015">
<packages>
<package name="30POS_FFC_HEADER_MASTER">
</package>
<package name="TSSOP20">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="282834-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit" package="BEAGLEBONE_SHIELD" value="BEAGLEBONE_OUTLINE"/>
<element name="CON1" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="30POS_FFC_HEADER_MASTER" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5818-T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78XXL" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="A/3216-18R" value="33uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="A/3216-18R" value="33uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="TSSOP20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="SOT23-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="30POS_FFC_HEADER_MASTER" value=""/>
<element name="U2" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="TSSOP20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="SOT23-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON3" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="30POS_FFC_HEADER_MASTER" value=""/>
<element name="U4" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="TSSOP20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="SOT23-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC1-3" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="282834-3" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="A98334-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC4-6" library="AML_GH_Sept_15_2015" package="282834-3" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="A98334-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="A/3216-18R" value="33uF"/>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="D+">
<contactref element="CON1" pad="P16"/>
<contactref element="U$1" pad="49"/>
<contactref element="U$1" pad="50"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="P16"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="CON3" pad="P16"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="CON1" pad="ATCH2"/>
<contactref element="CON1" pad="ATCH1"/>
<contactref element="CON1" pad="P21"/>
<contactref element="CON1" pad="P18"/>
<contactref element="CON1" pad="P25"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="47"/>
<contactref element="U$1" pad="48"/>
<contactref element="U$1" pad="90"/>
<contactref element="U$1" pad="89"/>
<contactref element="U$1" pad="91"/>
<contactref element="U$1" pad="92"/>
<contactref element="CON1" pad="P17"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="CON1" pad="P8"/>
<contactref element="CON1" pad="P6"/>
<contactref element="CON1" pad="P4"/>
<contactref element="CON1" pad="P2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="CON2" pad="ATCH2"/>
<contactref element="CON2" pad="ATCH1"/>
<contactref element="CON2" pad="P21"/>
<contactref element="CON2" pad="P18"/>
<contactref element="CON2" pad="P25"/>
<contactref element="CON2" pad="P17"/>
<contactref element="CON2" pad="P8"/>
<contactref element="CON2" pad="P6"/>
<contactref element="CON2" pad="P4"/>
<contactref element="CON2" pad="P2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="CON3" pad="ATCH2"/>
<contactref element="CON3" pad="ATCH1"/>
<contactref element="CON3" pad="P21"/>
<contactref element="CON3" pad="P18"/>
<contactref element="CON3" pad="P25"/>
<contactref element="CON3" pad="P17"/>
<contactref element="CON3" pad="P8"/>
<contactref element="CON3" pad="P6"/>
<contactref element="CON3" pad="P4"/>
<contactref element="CON3" pad="P2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="CON1" pad="P23"/>
<contactref element="CON1" pad="P24"/>
<contactref element="CON1" pad="P22"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="CON2" pad="P23"/>
<contactref element="CON2" pad="P24"/>
<contactref element="CON2" pad="P22"/>
<contactref element="CON3" pad="P23"/>
<contactref element="CON3" pad="P24"/>
<contactref element="CON3" pad="P22"/>
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
</signal>
<signal name="UART1_TX">
<contactref element="U$1" pad="70"/>
<contactref element="CON1" pad="P30"/>
<contactref element="CON2" pad="P30"/>
<contactref element="CON3" pad="P30"/>
<contactref element="NC4-6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UART1_RX">
<contactref element="U$1" pad="72"/>
<contactref element="CON1" pad="P29"/>
<contactref element="CON2" pad="P29"/>
<contactref element="CON3" pad="P29"/>
<contactref element="NC4-6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="U$1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="P9_19">
<contactref element="U$1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="P9_11">
<contactref element="U$1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="P9_12">
<contactref element="U$1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="P9_13">
<contactref element="U$1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="P9_14">
<contactref element="U$1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="P9_15">
<contactref element="U$1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="P9_23">
<contactref element="U$1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="P9_25">
<contactref element="U$1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="P8_28">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P8_30">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_27">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P8_29">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_31">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P8_32">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P8_33">
<contactref element="U$1" pad="33"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P8_35">
<contactref element="U$1" pad="35"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P8_37">
<contactref element="U$1" pad="37"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_39">
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P8_41">
<contactref element="U$1" pad="41"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P8_43">
<contactref element="U$1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="P8_45">
<contactref element="U$1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="P8_34">
<contactref element="U$1" pad="34"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_36">
<contactref element="U$1" pad="36"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P8_38">
<contactref element="U$1" pad="38"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_40">
<contactref element="U$1" pad="40"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_42">
<contactref element="U$1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="P8_44">
<contactref element="U$1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="P8_46">
<contactref element="U$1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="P9_5">
<contactref element="U$1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="P9_7">
<contactref element="U$1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="P9_9">
<contactref element="U$1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="P9_6">
<contactref element="U$1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="P9_8">
<contactref element="U$1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="P9_10">
<contactref element="U$1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="U$1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="P9_16">
<contactref element="U$1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="P9_28">
<contactref element="U$1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="P9_30">
<contactref element="U$1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="P9_32">
<contactref element="U$1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="P9_34">
<contactref element="U$1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="P9_36">
<contactref element="U$1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="P9_38">
<contactref element="U$1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="AIN1">
<contactref element="U$1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="P9_42">
<contactref element="U$1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="AIN0">
<contactref element="U$1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="AIN2">
<contactref element="U$1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="P9_35">
<contactref element="U$1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="P9_33">
<contactref element="U$1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="P9_31">
<contactref element="U$1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="P9_29">
<contactref element="U$1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="P9_27">
<contactref element="U$1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="NC1">
<contactref element="CON1" pad="P1"/>
<contactref element="CON2" pad="P1"/>
<contactref element="CON3" pad="P1"/>
<contactref element="NC1-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NC2">
<contactref element="CON1" pad="P26"/>
<contactref element="CON2" pad="P26"/>
<contactref element="CON3" pad="P26"/>
<contactref element="NC1-3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC4">
<contactref element="CON1" pad="P28"/>
<contactref element="CON2" pad="P28"/>
<contactref element="CON3" pad="P28"/>
<contactref element="NC4-6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="CON1" pad="P19"/>
<contactref element="CON1" pad="P20"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="CON2" pad="P19"/>
<contactref element="CON2" pad="P20"/>
<contactref element="CON3" pad="P19"/>
<contactref element="CON3" pad="P20"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO1">
<contactref element="CON1" pad="P10"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO2">
<contactref element="CON1" pad="P11"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO3">
<contactref element="CON1" pad="P12"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO4">
<contactref element="CON1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO5">
<contactref element="CON1" pad="P14"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C1_GPIO6">
<contactref element="CON1" pad="P15"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SDI_A">
<contactref element="U$1" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCK_A">
<contactref element="U$1" pad="68"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDO_A">
<contactref element="U$1" pad="67"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P8_4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P8_6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P8_12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P8_16">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P8_14">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_18">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_20">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P8_22">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="P8_26">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P8_24">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="P8_3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P8_5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P8_7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P8_11">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P8_13">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P8_15">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P8_17">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8_19">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P8_21">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="P8_23">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="P8_25">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="NC3">
<contactref element="CON1" pad="P27"/>
<contactref element="CON2" pad="P27"/>
<contactref element="CON3" pad="P27"/>
<contactref element="NC1-3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDO_B1">
<contactref element="CON1" pad="P7"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI_B1">
<contactref element="CON1" pad="P5"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK_B1">
<contactref element="CON1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DRDY_B1">
<contactref element="CON1" pad="P9"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO1">
<contactref element="CON2" pad="P10"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO2">
<contactref element="CON2" pad="P11"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO3">
<contactref element="CON2" pad="P12"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO4">
<contactref element="CON2" pad="P13"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO5">
<contactref element="CON2" pad="P14"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C2_GPIO6">
<contactref element="CON2" pad="P15"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SDO_B2">
<contactref element="CON2" pad="P7"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI_B2">
<contactref element="CON2" pad="P5"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK_B2">
<contactref element="CON2" pad="P3"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DRDY_B2">
<contactref element="CON2" pad="P9"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO1">
<contactref element="CON3" pad="P10"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO2">
<contactref element="CON3" pad="P11"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO3">
<contactref element="CON3" pad="P12"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO4">
<contactref element="CON3" pad="P13"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO5">
<contactref element="CON3" pad="P14"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C3_GPIO6">
<contactref element="CON3" pad="P15"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SDO_B3">
<contactref element="CON3" pad="P7"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI_B3">
<contactref element="CON3" pad="P5"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK_B3">
<contactref element="CON3" pad="P3"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DRDY_B3">
<contactref element="CON3" pad="P9"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
