<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5" y1="19" x2="5" y2="47.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="47.5" x2="6.5" y2="49" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.5" y1="49" x2="25.5" y2="49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.5" y1="49" x2="27" y2="47.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27" y1="47.5" x2="27" y2="43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="19" x2="9" y2="15" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="9" y1="15" x2="15.4" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.4" y1="15" x2="19.4" y2="19" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.4" y1="19" x2="19.4" y2="36.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="43" x2="24.5" y2="40.6" width="0" layer="20" curve="-92.385944"/>
<wire x1="24.5" y1="40.6" x2="23.8" y2="40.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8" y1="40.6" x2="19.4" y2="36.3" width="0" layer="20" curve="88.698047"/>
<text>JAW 2013-08-B</text>
<text>JAW 2013-08-B</text>
<text>bcb1-dpy-oled</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="M2X8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="M05-1X12-RA">
<description>http://www.molex.com/pdm_docs/sd/5034801200_sd.pdf</description>
</package>
<package name="MOUSE-LOGO-SMALL">
</package>
<package name="SMD0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="dp_devices" package="M2X8" value="CON_HEADER_2X08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="jaw" package="M05-1X12-RA" value="MA12-1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="jaw" package="MOUSE-LOGO-SMALL" value="MOUSE-LOGOSMALL"/>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="IOC7">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="IOC9">
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IOC10">
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IOB12">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="IOB1">
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VM">
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="IOC8">
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IOA15">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IOC11">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IOB0">
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="P10"/>
<contactref element="J2" pad="P11"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="P1"/>
<contactref element="J2" pad="P12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P8"/>
<contactref element="J2" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
