<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="17.145" x2="0" y2="17.135" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.135" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ham.kolaCZek.cz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FerroCore">
<packages>
<package name="1008INDUCTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Samsung-Passives">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="COMMON" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2M" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="70CM" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="56nH"/>
<element name="L2" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="100nH"/>
<element name="L3" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="56nH"/>
<element name="L4" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="15nH"/>
<element name="L5" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="15nH"/>
<element name="C6" library="Samsung-Passives" package="0805" value="22pF"/>
<element name="C7" library="Samsung-Passives" package="0805" value="22pF"/>
<element name="C8" library="Samsung-Passives" package="0805" value="8.2pF"/>
<element name="C9" library="Samsung-Passives" package="0805" value="5.6pF"/>
<element name="C10" library="Samsung-Passives" package="0805" value="8.2pF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="2M" pad="P"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L4" pad="P$2"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L5" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="70CM" pad="P"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="2M" pad="GND@3"/>
<contactref element="2M" pad="GND@1"/>
<contactref element="2M" pad="GND@2"/>
<contactref element="2M" pad="GND@4"/>
<contactref element="70CM" pad="GND@2"/>
<contactref element="70CM" pad="GND@1"/>
<contactref element="70CM" pad="GND@3"/>
<contactref element="70CM" pad="GND@4"/>
<contactref element="COMMON" pad="GND@1"/>
<contactref element="COMMON" pad="GND@2"/>
<contactref element="COMMON" pad="GND@3"/>
<contactref element="COMMON" pad="GND@4"/>
<contactref element="L4" pad="P$1"/>
<contactref element="L5" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="COMMON" pad="P"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
