<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="83.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="0" x2="83.8" y2="87.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="87.3" x2="1.27" y2="87.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="87.3" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>10x10 LED Matrix v1.0</text>
<text>By Andrew Comer</text>
<text>10K</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>PNP</text>
<text>NPN</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
<text>47K</text>
<text>330</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NPN1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value=""/>
<element name="PNP1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="10K" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP15" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP17" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP18" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP19" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP20" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PNP2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="10K1" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PNP3" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="10K2" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PNP4" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP5" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP6" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP7" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP8" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP9" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="PNP10" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="10K3" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K4" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K5" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K6" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K7" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K8" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10K9" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP21" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP22" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP23" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP24" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP25" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP26" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP27" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP28" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP29" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP30" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="330" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP31" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NPN2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value=""/>
<element name="2" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NPN3" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="4.7K1" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K2" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP32" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP33" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NPN4" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN5" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN6" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN7" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN8" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN9" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="NPN10" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="4.7K3" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K4" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K5" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K6" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K7" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K8" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4.7K9" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP34" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP35" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP36" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP37" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP38" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP39" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP40" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP42" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP41" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP43" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP44" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP45" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP46" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP47" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP48" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP49" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP50" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP51" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PNP1" pad="B"/>
<contactref element="10K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PNP1" pad="E"/>
<contactref element="PNP2" pad="E"/>
<contactref element="PNP3" pad="E"/>
<contactref element="PNP4" pad="E"/>
<contactref element="PNP5" pad="E"/>
<contactref element="PNP6" pad="E"/>
<contactref element="PNP7" pad="E"/>
<contactref element="PNP8" pad="E"/>
<contactref element="JP42" pad="1"/>
<contactref element="PNP9" pad="E"/>
<contactref element="PNP10" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PNP2" pad="B"/>
<contactref element="10K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PNP3" pad="B"/>
<contactref element="10K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PNP4" pad="B"/>
<contactref element="10K3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PNP5" pad="B"/>
<contactref element="10K4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PNP6" pad="B"/>
<contactref element="10K5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PNP7" pad="B"/>
<contactref element="10K6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PNP8" pad="B"/>
<contactref element="10K7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PNP9" pad="B"/>
<contactref element="10K8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PNP10" pad="B"/>
<contactref element="10K9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP20" pad="1"/>
<contactref element="PNP1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP19" pad="1"/>
<contactref element="PNP2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP18" pad="1"/>
<contactref element="PNP3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP17" pad="1"/>
<contactref element="PNP4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="PNP5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="PNP6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="PNP7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="PNP8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="PNP9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="PNP10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="10K9" pad="1"/>
<contactref element="JP21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="10K8" pad="1"/>
<contactref element="JP22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="10K7" pad="1"/>
<contactref element="JP23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="10K6" pad="1"/>
<contactref element="JP24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="10K5" pad="1"/>
<contactref element="JP25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="10K4" pad="1"/>
<contactref element="JP26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="10K3" pad="1"/>
<contactref element="JP27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="10K2" pad="1"/>
<contactref element="JP28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="10K1" pad="1"/>
<contactref element="JP29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="10K" pad="1"/>
<contactref element="JP30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="330" pad="2"/>
<contactref element="NPN1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="NPN1" pad="B"/>
<contactref element="4.7K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="NPN1" pad="E"/>
<contactref element="NPN2" pad="E"/>
<contactref element="NPN3" pad="E"/>
<contactref element="NPN4" pad="E"/>
<contactref element="NPN5" pad="E"/>
<contactref element="NPN6" pad="E"/>
<contactref element="NPN7" pad="E"/>
<contactref element="NPN8" pad="E"/>
<contactref element="NPN9" pad="E"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="NPN10" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="1" pad="2"/>
<contactref element="NPN2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="2" pad="2"/>
<contactref element="NPN3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="NPN2" pad="B"/>
<contactref element="4.7K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="NPN3" pad="B"/>
<contactref element="4.7K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="3" pad="2"/>
<contactref element="NPN4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="4" pad="2"/>
<contactref element="NPN5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="5" pad="2"/>
<contactref element="NPN6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="6" pad="2"/>
<contactref element="NPN7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="7" pad="2"/>
<contactref element="NPN8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="8" pad="2"/>
<contactref element="NPN9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="9" pad="2"/>
<contactref element="NPN10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="NPN4" pad="B"/>
<contactref element="4.7K3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="NPN5" pad="B"/>
<contactref element="4.7K4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="NPN6" pad="B"/>
<contactref element="4.7K5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="NPN7" pad="B"/>
<contactref element="4.7K6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="NPN8" pad="B"/>
<contactref element="4.7K7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="NPN9" pad="B"/>
<contactref element="4.7K8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="NPN10" pad="B"/>
<contactref element="4.7K9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="330" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="JP31" pad="1"/>
<contactref element="4.7K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="JP32" pad="1"/>
<contactref element="4.7K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="JP33" pad="1"/>
<contactref element="4.7K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="JP34" pad="1"/>
<contactref element="4.7K3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="JP35" pad="1"/>
<contactref element="4.7K4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="4.7K6" pad="2"/>
<contactref element="JP37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="JP36" pad="1"/>
<contactref element="4.7K5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="JP38" pad="1"/>
<contactref element="4.7K7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="JP39" pad="1"/>
<contactref element="4.7K8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="JP40" pad="1"/>
<contactref element="4.7K9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
