<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="85.09" x2="53.32" y2="85.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="85.09" x2="53.32" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="85.09" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-120-XX-G-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-120-02-G-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="con-samtec" package="TSW-120-XX-G-D" value="TSW-120-07-G-D">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-120-07-G-D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW" library="con-samtec" package="SSW-120-02-G-D" value="SSW-120-02-G-D">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="SSW-120-02-G-D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9639"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="17"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I2C_EXT_SDA">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="SW1" pad="7"/>
<contactref element="SW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GROUND">
<contactref element="SW1" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="25"/>
<contactref element="SW1" pad="39"/>
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="14"/>
<contactref element="SW1" pad="20"/>
<contactref element="SW1" pad="30"/>
<contactref element="SW1" pad="34"/>
<contactref element="SW" pad="9"/>
<contactref element="SW" pad="39"/>
<contactref element="SW" pad="6"/>
<contactref element="SW" pad="14"/>
<contactref element="SW" pad="20"/>
<contactref element="SW" pad="30"/>
<contactref element="SW" pad="34"/>
<contactref element="SW" pad="25"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="SW1" pad="11"/>
<contactref element="SW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO27">
<contactref element="SW1" pad="13"/>
<contactref element="SW" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="SW1" pad="15"/>
<contactref element="SW" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SPI_EXT_MOSI">
<contactref element="SW1" pad="19"/>
<contactref element="SW" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SPI_EXT_MISO">
<contactref element="SW1" pad="21"/>
<contactref element="SW" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SPI_EXT_SCK">
<contactref element="SW1" pad="23"/>
<contactref element="SW" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="SW1" pad="29"/>
<contactref element="SW" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="SW1" pad="31"/>
<contactref element="SW" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="SW1" pad="33"/>
<contactref element="SW" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="SW1" pad="35"/>
<contactref element="SW" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GPIO26">
<contactref element="SW1" pad="37"/>
<contactref element="SW" pad="37"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW" pad="2"/>
<contactref element="SW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USART6_TX">
<contactref element="SW1" pad="8"/>
<contactref element="SW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="USART6_RX">
<contactref element="SW1" pad="10"/>
<contactref element="SW" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO18">
<contactref element="SW1" pad="12"/>
<contactref element="SW" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="SW1" pad="16"/>
<contactref element="SW" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="SW1" pad="18"/>
<contactref element="SW" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="SW1" pad="22"/>
<contactref element="SW" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="SW1" pad="24"/>
<contactref element="SW" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GPIO7">
<contactref element="SW1" pad="26"/>
<contactref element="SW" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="SW1" pad="32"/>
<contactref element="SW" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="SW1" pad="36"/>
<contactref element="SW" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="SW1" pad="38"/>
<contactref element="SW" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GPIO21">
<contactref element="SW1" pad="40"/>
<contactref element="SW" pad="40"/>
</signal>
<signal name="I2C_EXT_SCL">
<contactref element="SW" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
