(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 26)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 193)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 38)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad14)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad17)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 12 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 13 "Net-(J1-Pad19)")
  (net 14 "Net-(J1-Pad18)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad9)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad21)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad20)")
  (net 19 "Net-(J1-Pad12)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad11)")
  (net 21 "Net-(J1-Pad23)")
  (net 22 "Net-(J1-Pad22)")
  (net 23 "Net-(J1-Pad13)")
  (net 24 "Net-(J1-Pad25)")
  (net 25 "Net-(J1-Pad24)")
  (net 26 "Net-(J1-Pad26)")
  (net 27 "Net-(J2-Pad27)")
  (net 28 "Net-(J2-Pad28)")
  (net 29 "Net-(J2-Pad29)")
  (net 30 "Net-(J2-Pad30)")
  (net 31 "Net-(J2-Pad31)")
  (net 32 "Net-(J2-Pad32)")
  (net 33 "Net-(J2-Pad33)")
  (net 34 "Net-(J2-Pad34)")
  (net 35 "Net-(J2-Pad35)")
  (net 36 "Net-(J2-Pad36)")
  (net 37 "Net-(J2-Pad37)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad11)")
    (add_net "Net-(J1-Pad12)")
    (add_net "Net-(J1-Pad13)")
    (add_net "Net-(J1-Pad14)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad17)")
    (add_net "Net-(J1-Pad18)")
    (add_net "Net-(J1-Pad19)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad20)")
    (add_net "Net-(J1-Pad21)")
    (add_net "Net-(J1-Pad22)")
    (add_net "Net-(J1-Pad23)")
    (add_net "Net-(J1-Pad24)")
    (add_net "Net-(J1-Pad25)")
    (add_net "Net-(J1-Pad26)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J1-Pad9)")
    (add_net "Net-(J2-Pad27)")
    (add_net "Net-(J2-Pad28)")
    (add_net "Net-(J2-Pad29)")
    (add_net "Net-(J2-Pad30)")
    (add_net "Net-(J2-Pad31)")
    (add_net "Net-(J2-Pad32)")
    (add_net "Net-(J2-Pad33)")
    (add_net "Net-(J2-Pad34)")
    (add_net "Net-(J2-Pad35)")
    (add_net "Net-(J2-Pad36)")
    (add_net "Net-(J2-Pad37)")
  )
  (module MyConnectors:MiniDRibbon26 (layer F.Cu) (tedit 5988FB90)
    (at 148.5011 105.0036)
    (fp_text reference J1 (at 0 -28.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X26 (at 0 -27.25) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.91 -21.98) (size 4 4) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.91 1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.91 -1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 3.82 0) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 5.73 1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.91 -3.81) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 3.82 -2.54) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 5.73 -1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.91 -6.35) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 3.82 -5.08) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 5.73 -3.81) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.91 -8.89) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 3.82 -7.62) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad21)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 5.73 -6.35) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.91 -11.43) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.82 -10.16) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J1-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at 5.73 -8.89) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J1-Pad22)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 1.91 -13.97) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 25 thru_hole circle (at 3.82 -12.7) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(J1-Pad25)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at 5.73 -11.43) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(J1-Pad24)"))
    (pad 26 thru_hole circle (at 5.73 -13.97) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(J1-Pad26)"))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.91 9.28) (size 4 4) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Connectors:DB37FC (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 135.85 122 90)
    (descr "Connecteur DB37 femelle couche")
    (tags "CONN DB37")
    (fp_text reference J2 (at 24.92 -6.5 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DB37_FEMALE (at 24.92 -9.04 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask *.Fab)
      (net 2 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.77 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.54 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 8.31 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 11.07 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 13.84 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 16.61 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 19.38 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 22.15 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad ? thru_hole circle (at -6.71 -1.42 270) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ? thru_hole circle (at 56.79 -1.42 270) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole circle (at 24.92 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 27.69 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 30.45 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 33.22 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 35.99 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 38.76 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 41.53 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 44.3 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 47.07 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 49.83 0 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 1.37 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 4.14 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad21)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at 6.91 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J1-Pad22)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 9.68 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J1-Pad23)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at 12.45 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(J1-Pad24)"))
    (pad 25 thru_hole circle (at 15.21 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(J1-Pad25)"))
    (pad 26 thru_hole circle (at 17.98 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(J1-Pad26)"))
    (pad 27 thru_hole circle (at 20.75 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(J2-Pad27)"))
    (pad 28 thru_hole circle (at 23.52 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(J2-Pad28)"))
    (pad 29 thru_hole circle (at 26.29 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(J2-Pad29)"))
    (pad 30 thru_hole circle (at 29.06 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(J2-Pad30)"))
    (pad 31 thru_hole circle (at 31.83 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 "Net-(J2-Pad31)"))
    (pad 32 thru_hole circle (at 34.59 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(J2-Pad32)"))
    (pad 33 thru_hole circle (at 37.36 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 "Net-(J2-Pad33)"))
    (pad 34 thru_hole circle (at 40.13 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(J2-Pad34)"))
    (pad 35 thru_hole circle (at 42.9 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 "Net-(J2-Pad35)"))
    (pad 36 thru_hole circle (at 45.67 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(J2-Pad36)"))
    (pad 37 thru_hole circle (at 48.44 -2.84 270) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(J2-Pad37)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/DB37FC.wrl
      (at (xyz 0.98 0.06 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 122.1 61.8) (end 122.2 61.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 122.1 132.45) (end 122.1 61.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 122.35 132.45) (end 122.1 132.45) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.3 132.45) (end 122.35 132.45) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.3 61.8) (end 159.3 132.45) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 122.2 61.8) (end 159.3 61.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
