<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GND VIN VCC SDA SCL A05 A06 A07 RXD TXD INT2 SCK SI  SO GND</text>
<text>Front</text>
<text>Bottom</text>
<text>Left</text>
<text>Right</text>
<text>Serpac WM-032C Enclosure</text>
<text>All units are in inch</text>
<hole x="87.46" y="65.2968" drill="3.048"/>
<hole x="87.46" y="34.385" drill="3.048"/>
<text>A3 VIN GND</text>
<hole x="6.76" y="71.74" drill="6.75"/>
<hole x="93.24" y="71.74" drill="6.75"/>
<hole x="25.26" y="9.26" drill="6.75"/>
<hole x="74.74" y="9.26" drill="6.75"/>
<wire x1="98" y1="79" x2="2" y2="79" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="77" x2="98" y2="79" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="79" x2="0" y2="77" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="98" y1="0" x2="100" y2="2" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="0" y2="77" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="98" y2="0" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="2" x2="100" y2="77" width="0.001" layer="20"/>
<text>EXTOUT</text>
<text>RAIN</text>
<text>PWR</text>
<text>S1-8</text>
<text>OpenSprinkler v2.1</text>
<text>www.opensprinkler.com</text>
<text>Rayshobby LLC</text>
<text>NC</text>
<text>CO</text>
<text>NO</text>
<text>(Rev 11/25/13)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC28WLONG">
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SCREWTERMINAL-4MM-2-X">
</package>
<package name="SCREWTERMINAL-5MM-2-X">
</package>
<package name="1X01">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCD1602A">
</package>
<package name="EG1206">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="1812">
<description>Multilayer SMD</description>
</package>
<package name="1X14-CB">
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFunNew">
<packages>
<package name="MICRO-SD-SOCKET-TAOBAO">
</package>
<package name="CDRH125">
</package>
<package name="BATTCON_12MM_SMT">
</package>
<package name="USB-B-PTH">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="RELAY-G5V">
<description>G5Q SPDT Relay (SparkFun SKU: COM-00100). Footprint should also work with SPST-NO relay.</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC38H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varistor">
<packages>
<package name="R-5">
<description>&lt;b&gt;VARISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTER">
<packages>
<package name="HR911105A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="national-semiconductor">
<description>&lt;b&gt;National Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.national.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO263-5">
<description>&lt;b&gt;TO-263&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SHK20L">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat / E1073 Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="SparkFun" package="SO16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COM" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S12" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S34" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S56" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S78" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-4MM-2-X" value="24VAC">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T5" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T6" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T7" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T8" library="SparkFun" package="SOT223" value="BT1308W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="E3,5-8" value="100u/50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SMB" value="SS24">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="R0805" value="Bead">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RBS" library="rcl" package="R0805" value="2.32K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="resistor" package="C0805" value="0.1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="resistor" package="C0805" value="0.1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX3" library="resistor" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX2" library="resistor" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B2" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B3" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="adafruit" package="LCD1602A" value="LCD1602"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RD+" library="rcl" package="R0805" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RD-" library="rcl" package="R0805" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RAIN" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="adafruit" package="EG1206" value="EG1206">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EXTOUT" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RUSB" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT" library="SparkFunNew" package="BATTCON_12MM_SMT" value="CR1220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REA" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REB" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="adafruit" package="SO08" value="DS1307">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="SparkFun" package="SOIC28WLONG" value="ENC28J60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="crystal" package="TC38H" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="CAP" library="resistor" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ45" library="CONNECTER" package="HR911105A" value="HR911105A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="SparkFun" package="SOT223" value="1117-33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="atmel" package="TQFP44" value="ATMEGA644">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3748"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA644PV-10AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455123"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="E3,5-8" value="220u/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="PANASONIC_D" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MICROSD" library="SparkFunNew" package="MICRO-SD-SOCKET-TAOBAO" value="USD-SOCKETMICRO-SD-SOCKET-TAOBAO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="SparkFunNew" package="CDRH125" value="150uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RF" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="SparkFun" package="HC49U-V" value="25MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value="5.6V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="SparkFunNew" package="USB-B-PTH" value="USBPTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="adafruit" package="1812" value="1A PTC">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RPR" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P0" library="adafruit" package="1X14-CB" value=""/>
<element name="IC1" library="national-semiconductor" package="TO263-5" value="LM2596S-5.0">
<attribute name="OC_NEWARK" value="41K3842"/>
<attribute name="MPN" value="LM2596S-ADJ/NOPB"/>
<attribute name="MF" value="NATIONAL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9494367"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RC" library="rcl" package="R0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOV0" library="varistor" package="R-5" value="MOV">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RSD" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RCL" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RDA" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROE" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS1" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS2" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS3" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS4" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS5" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS6" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS7" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS8" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR-" library="rcl" package="R0805" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR+" library="rcl" package="R0805" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RT-" library="rcl" package="R0805" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RT+" library="rcl" package="R0805" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D0" library="diode" package="DO-214AC" value="S1B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS0" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F0" library="fuse" package="SHK20L" value="2A">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S0" library="SparkFunNew" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX0" library="resistor" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX1" library="resistor" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X0" library="SparkFun" package="HC49U-V" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVSR" library="diode" package="SMB" value="SMBJ48CA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY" library="SparkFunNew" package="RELAY-G5V" value="RELAY-2G5Q">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DF" library="diode" package="DO-214AC" value="S1B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFunNew" package="SOT23-3" value="2N7002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RQ" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2-X" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP0" library="SparkFun" package="1X01" value="M01PTH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="BAT" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="21"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="IC6" pad="22"/>
<contactref element="RBS" pad="1"/>
<contactref element="CX3" pad="2"/>
<contactref element="CX2" pad="2"/>
<contactref element="CAP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="RJ45" pad="SHIELD0"/>
<contactref element="RJ45" pad="SHIELD1"/>
<contactref element="RJ45" pad="G-"/>
<contactref element="RJ45" pad="Y-"/>
<contactref element="RJ45" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC4" pad="39"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="MICROSD" pad="GND1"/>
<contactref element="MICROSD" pad="GND3"/>
<contactref element="MICROSD" pad="P$1"/>
<contactref element="MICROSD" pad="P$2"/>
<contactref element="MICROSD" pad="6"/>
<contactref element="B1" pad="2"/>
<contactref element="B3" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="2"/>
<contactref element="RF" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="USB" pad="GND"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="5"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="7"/>
<contactref element="P0" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="RAIN" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="MOV0" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="TVS0" pad="A"/>
<contactref element="S0" pad="1"/>
<contactref element="S0" pad="2"/>
<contactref element="CX0" pad="2"/>
<contactref element="CX1" pad="2"/>
<contactref element="TVSR" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="RQ" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="RR" pad="1"/>
<contactref element="S0" pad="3"/>
<contactref element="S0" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="MICROSD" pad="5"/>
<contactref element="P0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="MICROSD" pad="7"/>
<contactref element="P0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="MICROSD" pad="3"/>
<contactref element="P0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC4" pad="37"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="RF" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="VBUS"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="P0" pad="13"/>
<contactref element="RCL" pad="2"/>
<contactref element="RDA" pad="2"/>
<contactref element="RELAY" pad="2"/>
<contactref element="DF" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="1"/>
<contactref element="RUSB" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="19"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="28"/>
<contactref element="IC6" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="38"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="MICROSD" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="RPR" pad="2"/>
<contactref element="P0" pad="12"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="RSD" pad="2"/>
<contactref element="RR" pad="2"/>
<contactref element="ROE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TCT">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="RJ45" pad="P4"/>
<contactref element="RT-" pad="1"/>
<contactref element="RT+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TD+">
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="RJ45" pad="TD+"/>
<contactref element="RT+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TD-">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="RJ45" pad="TD-"/>
<contactref element="RT-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="RJ45" pad="RD+"/>
<contactref element="RR+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="RJ45" pad="RD-"/>
<contactref element="RR-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="RR-" pad="1"/>
<contactref element="RR+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC4" pad="36"/>
<contactref element="B2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC4" pad="35"/>
<contactref element="B3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC4" pad="34"/>
<contactref element="RF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="P0" pad="11"/>
<contactref element="RDA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="P0" pad="10"/>
<contactref element="RCL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S12" pad="1"/>
<contactref element="TVS1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S12" pad="2"/>
<contactref element="TVS2" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="S34" pad="1"/>
<contactref element="TVS3" pad="A"/>
<contactref element="T3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="S34" pad="2"/>
<contactref element="TVS4" pad="A"/>
<contactref element="T4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="S56" pad="1"/>
<contactref element="TVS5" pad="A"/>
<contactref element="T5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="S56" pad="2"/>
<contactref element="TVS6" pad="A"/>
<contactref element="T6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="S78" pad="1"/>
<contactref element="TVS7" pad="A"/>
<contactref element="T7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S78" pad="2"/>
<contactref element="TVS8" pad="A"/>
<contactref element="T8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="QH*">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="RD+" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="RD-" pad="2"/>
<contactref element="RUSB" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="LEDA">
<contactref element="REA" pad="2"/>
<contactref element="RJ45" pad="G+"/>
</signal>
<signal name="LEDB">
<contactref element="REB" pad="2"/>
<contactref element="RJ45" pad="Y+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="BAT" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="P0" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC4" pad="30"/>
<contactref element="P0" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="REA" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="REB" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="CAP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="RBS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="CX3" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="CX2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="IC4" pad="29"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC4" pad="33"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="3"/>
<contactref element="RPR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC4" pad="32"/>
<contactref element="P0" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC4" pad="44"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC4" pad="43"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="INT2">
<contactref element="IC4" pad="42"/>
<contactref element="P0" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC4" pad="41"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="8"/>
<contactref element="ROE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC4" pad="40"/>
<contactref element="MICROSD" pad="2"/>
<contactref element="RSD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D23">
<contactref element="IC4" pad="26"/>
<contactref element="LCD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D22">
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="LCD" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="EXTOUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D21">
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="LCD" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D20">
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="LCD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D19">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="LCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D18">
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="LCD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D15">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="RD-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D14">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="RQ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="LCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="LCD" pad="16"/>
</signal>
<signal name="INT1">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="RC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INT0">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="RD+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="P0" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="P0" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ACIN">
<contactref element="COM" pad="1"/>
<contactref element="COM" pad="2"/>
<contactref element="TVS1" pad="C"/>
<contactref element="TVS2" pad="C"/>
<contactref element="TVS3" pad="C"/>
<contactref element="TVS4" pad="C"/>
<contactref element="TVS5" pad="C"/>
<contactref element="TVS6" pad="C"/>
<contactref element="TVS7" pad="C"/>
<contactref element="TVS8" pad="C"/>
<contactref element="D0" pad="A"/>
<contactref element="TVS0" pad="C"/>
<contactref element="MOV0" pad="1"/>
<contactref element="F0" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RC" pad="2"/>
<contactref element="RAIN" pad="1"/>
<contactref element="TVSR" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RECAC">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D0" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="F0" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="CX0" pad="1"/>
<contactref element="X0" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="CX1" pad="1"/>
<contactref element="X0" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="DF" pad="A"/>
<contactref element="RELAY" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CO">
<contactref element="RELAY" pad="5"/>
<contactref element="RELAY" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="RELAY" pad="1"/>
<contactref element="JP0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NO">
<contactref element="RELAY" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
