<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="8.128" x2="0" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>RX0</text>
<text>TX0</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>D8</text>
<text>http://pinocc.io</text>
<text>BKPK</text>
<text>VUSB</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>RX1</text>
<text>VBAT</text>
<text>TX1</text>
<text>SCL</text>
<text>Design by: Eric Jennings for Pinoccio</text>
<text>Pinoccio(tm) Solenoid Backpack v1.0</text>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="25.4" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>RST</text>
<text>SDA</text>
<text>AREF</text>
<text>Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.</text>
<wire x1="25.4" y1="8.128" x2="25.4" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="8.128" x2="25.4" y2="8.128" width="0.2032" layer="20"/>
<text>tiny13A</text>
<circle x="12.7" y="29.845" radius="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<text>solenoid backpack v1.0</text>
<text>2014-03-08</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Pinoccio">
<description>Pinoccio Board Devices</description>
<packages>
<package name="1X16_2MM">
</package>
<package name="QFN-10">
</package>
<package name="2X3-PAD">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SSOT-6">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SM5817PL">
</package>
<package name="PANASONIC_SKV_CAP">
</package>
<package name="SMA-DIODE-KIT">
</package>
<package name="S8">
</package>
<package name="INDUCTOR-COILCRAFT-DO1608">
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP-R" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="JP-L" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="U1" library="Pinoccio" package="QFN-10" value="ATTINY13QFN10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Pinoccio" package="2X3-PAD" value="AVR_SPI_PRG_6"/>
<element name="C7" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.1uf"/>
<element name="R1" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="Set"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="Reset"/>
<element name="D1" library="Pinoccio" package="SM5817PL" value="SM5817PL"/>
<element name="C2" library="Pinoccio" package="PANASONIC_SKV_CAP" value="2200uF"/>
<element name="D2" library="Pinoccio" package="SMA-DIODE-KIT" value="1N4003">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="Pinoccio" package="S8" value="LT1303S8"/>
<element name="L1" library="Pinoccio" package="INDUCTOR-COILCRAFT-DO1608" value="10uH"/>
<element name="C1" library="Pinoccio" package="0603-CAP" value="22uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="33K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="33K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="Pinoccio" package="SOT23" value="2N2222">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="Pinoccio" package="SOT23" value="2N2222">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="Pinoccio" package="SSOT-6" value="FDC6333CSSOT-6"/>
<element name="U$4" library="Pinoccio" package="SSOT-6" value="FDC6333CSSOT-6"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="Set"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="Reset"/>
<element name="R12" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="33K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="33K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="Pinoccio" package="SOT23" value="2N2222">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="Pinoccio" package="SOT23" value="2N2222">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Pinoccio" package="SSOT-6" value="FDC6333CSSOT-6"/>
<element name="U$2" library="Pinoccio" package="SSOT-6" value="FDC6333CSSOT-6"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="N"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP-L" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP-L" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP-L" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP-R" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="JP-L" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SSN">
<contactref element="JP-L" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP-R" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP-R" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP-L" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP-R" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP-R" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP-R" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP-R" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP-R" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP-R" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="JP-R" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="JP-R" pad="P$16"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC-AE">
<contactref element="JP-R" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP-L" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP-L" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP-L" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP-L" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP-L" pad="P$14"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP-L" pad="P$15"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP-L" pad="P$16"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="BKPK-BUS">
<contactref element="JP-L" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="JP-R" pad="P$3"/>
<contactref element="U$6" pad="P$6"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$6" pad="P$7"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="24V">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
