<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.864" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.864" y1="0" x2="27.864" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.864" y1="50.79" x2="0" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.79" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Atmega168 Dev Board Rev0
Mike Litster 9/2013</text>
<text>Vin</text>
<text>Vin</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>PB6</text>
<text>PB7</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>PB2</text>
<text>PB1</text>
<text>PB0</text>
<text>PD0</text>
<text>PD1</text>
<text>PD2</text>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>PD5</text>
<text>PD6</text>
<text>PD7</text>
<text>Gnd</text>
<text>5v0</text>
<text>Gnd</text>
<text>5v0</text>
<text>MISO</text>
<text>5v0</text>
<text>SDA</text>
<text>3v3</text>
<text>SCL</text>
<text>5v0</text>
<text>Gnd</text>
<text>PC0</text>
<text>PC1</text>
<text>PC2</text>
<text>PC3</text>
<text>5v0</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>CTS</text>
<text>VCC</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>DTR</text>
<text>RESET</text>
<text>MOSI</text>
<text>Gnd</text>
<text>Rst</text>
<text>Atmega168 Dev Board Rev0</text>
<text>Mike Litster Sep 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="AVRISP">
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-102-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-104-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-106-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-105-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-108-02-S-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-106-02-S-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="TQFP32-08" value="ATMEGA168"/>
<element name="ISP1" library="adafruit" package="AVRISP" value="AVRISP-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="RESET">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="1206" value="270">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="SparkFun" package="LED-1206" value="Power">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="adafruit" package="TO252" value="7805DT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO-214AC" value="SS22">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="SparkFun" package="LED-1206" value="green">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun" package="1206" value="270">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RELAY" library="con-samtec" package="SSW-104-02-S-S" value="SSW-104-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9384"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-104-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FTDI" library="con-samtec" package="SSW-106-02-S-S" value="SSW-106-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9416"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-106-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-samtec" package="SSW-102-02-S-S" value="SSW-102-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9351"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-102-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PC" library="con-samtec" package="SSW-106-02-S-S" value="SSW-106-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9416"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-106-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="I2C" library="con-samtec" package="SSW-105-02-S-S" value="SSW-105-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9399"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-105-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PD" library="con-samtec" package="SSW-108-02-S-D" value="SSW-108-02-S-D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="85K7646"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-108-02-S-D"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun" package="1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="SparkFun" package="1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PB" library="con-samtec" package="SSW-106-02-S-D" value="SSW-106-02-S-D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9414"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-106-02-S-D"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="PC" pad="6"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="PD" pad="2"/>
<contactref element="PD" pad="4"/>
<contactref element="PD" pad="6"/>
<contactref element="PD" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="PB" pad="7"/>
<contactref element="PB" pad="11"/>
<contactref element="PB" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="PB" pad="4"/>
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="PB" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="RELAY" pad="4"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PC" pad="1"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="PD" pad="10"/>
<contactref element="PD" pad="12"/>
<contactref element="PD" pad="14"/>
<contactref element="PD" pad="16"/>
<contactref element="PB" pad="1"/>
<contactref element="PB" pad="5"/>
<contactref element="PB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="RELAY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="RELAY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="RELAY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="PC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="PC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="PC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="PC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="PD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="PD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="PD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="PD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="PD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="PD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="PD" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="PB" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="PB" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="PB" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="PB" pad="2"/>
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="I2C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="I2C" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
