<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.355" y1="1.306109375" x2="19.355" y2="22.836840625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.355" y1="22.836840625" x2="17.335240625" y2="24.8566" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.335240625" y1="24.8566" x2="1.4631625" y2="24.8566" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.4631625" y1="24.8566" x2="0" y2="23.3934375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="23.3934375" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="18.048890625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.048890625" y1="0" x2="19.355" y2="1.306109375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>B</text>
<text>G</text>
<text>R</text>
<text>CS</text>
<text>C</text>
<text>Y</text>
<text>RG</text>
<text>BG</text>
<text>GG</text>
<text>VOULTAR.COM</text>
<text>+</text>
<text>TTL</text>
<text>S-RGB Expansion</text>
<text>RA</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>R1 0805 75Ω
R2 0805 75Ω
R3 0805 75Ω
R4 0805 75Ω
R5 0805 470Ω
R6 0805 75Ω
RA 0805 750/1K2Ω
C1 0805 .1uF
C2 7343 220uF</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CT7343">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="nintendo">
<packages>
<package name="SNES-MULTIAV">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="CT7343" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CHROMA" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CSYNC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LUMA" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="75"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="75"/>
<element name="400" library="adafruit" package="R0805" value="400"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="75"/>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="75"/>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0805" value="75"/>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0805" value="750"/>
<element name="R8" library="adafruit" package="R0805" value="750"/>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0805" value="750"/>
<element name="RI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="nintendo" package="SNES-MULTIAV" value="SNES-MULTIAV"/>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RED">
<contactref element="U$1" pad="R"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="U$1" pad="G"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SYNC">
<contactref element="U$1" pad="SYNC"/>
<contactref element="400" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="U$1" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="BO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="GO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="RO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="LUMA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U$1" pad="LUMA"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CHROMA" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="BI" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="GI" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RI" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U$1" pad="CHROMA"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CSYNC">
<contactref element="400" pad="1"/>
<contactref element="CSYNC" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
