<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.493" y1="25.781" x2="7.493" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.606" y1="25.781" x2="22.606" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="7.493" y1="0" x2="22.606" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.493" y1="25.781" x2="22.606" y2="25.781" width="0" layer="20"/>
<hole x="25.4" y="12.8905" drill="4.445"/>
<text>n/c</text>
<text>n/c</text>
<text>g1</text>
<text>F1</text>
<text>F2</text>
<text>g2</text>
<text>g6</text>
<text>g7</text>
<text>g5</text>
<text>g3</text>
<text>g4</text>
<text>g6</text>
<text>F2</text>
<text>F1</text>
<text>g1</text>
<text>g2</text>
<text>g3</text>
<text>g4</text>
<text>g5</text>
<text>g7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06-2W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE06-2W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="CF2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CF1">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G5">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G7">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G6">
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
