<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="91.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.42" y1="0" x2="91.42" y2="78.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.42" y1="78.41" x2="0" y2="78.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="78.41" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5" y="10" drill="3"/>
<hole x="5" y="73" drill="3"/>
<hole x="87" y="73" drill="3"/>
<hole x="87" y="9" drill="3"/>
<text>LETU_SHEP_PSU_V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="B/3528-21R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PTN78020WAH">
<packages>
<package name="PTN78020WAH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PTN78000WAH">
<packages>
<package name="CONV_PTN78000WAH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-381_l">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors  Grid 3.81 mm / 150 Mils (L+B)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;IMC 1,5/...-G-3,81 - Invertierter Mini-Combicon 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;IMCV 1,5/...-G-3,81 - Invertierter Mini-Combicon 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MC 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;MCV 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MCDV 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon Doppelstock 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MC 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;MCVR 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MCVW 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm vertikal
&lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by fbleikamp@lenord.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MC2">
<description>&lt;b&gt;Mini-Combicon 3.81mm horizontal 2-polig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MC 1,5/2-G-3,81 Artikel-Nr. 1803277</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="adafruit" package="C1206" value="2.2 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R1206" value="21K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS2" library="PTN78020WAH" package="PTN78020WAH" value="PTN78020WAH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator 7-Through-Hole Module -40 to 85 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="PTN78020WAH"/>
<attribute name="PACKAGE" value="THROUGH-HOLE MODULE-7 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/PTN78020WAH/?ref=eda"/>
</element>
<element name="PS3" library="PTN78020WAH" package="PTN78020WAH" value="PTN78020WAH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator 7-Through-Hole Module -40 to 85 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="PTN78020WAH"/>
<attribute name="PACKAGE" value="THROUGH-HOLE MODULE-7 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/PTN78020WAH/?ref=eda"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C1206" value="2.2 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS1" library="PTN78000WAH" package="CONV_PTN78000WAH" value="PTN78000WAH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 1.5-A, Wide-Input Adjustable Switching Regulator 5-Through-Hole Module -40 to 85 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="PTN78000WAH"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="THROUGH-HOLE MODULE-5 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/PTN78000WAH/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C1206" value="2.2 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V1_6A-1" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V1_6A" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V2_1.5A" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS5" library="PTN78020WAH" package="PTN78020WAH" value="PTN78020WAH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator 7-Through-Hole Module -40 to 85 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="PTN78020WAH"/>
<attribute name="PACKAGE" value="THROUGH-HOLE MODULE-7 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/PTN78020WAH/?ref=eda"/>
</element>
<element name="C21" library="adafruit" package="C1206" value="2.2 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS6" library="PTN78000WAH" package="CONV_PTN78000WAH" value="PTN78000WAH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 1.5-A, Wide-Input Adjustable Switching Regulator 5-Through-Hole Module -40 to 85 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="PTN78000WAH"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="THROUGH-HOLE MODULE-5 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/PTN78000WAH/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="adafruit" package="C1206" value="2.2 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V1_6A-2" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V1_6A-3" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V1_6A-2" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V1_6A-3" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V1_1.5A" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V1_6A-4" library="con-phoenix-381_l" package="MC2" value="MC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R1206" value="734">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="PS2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PS3" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="PS5" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="PS6" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="PS2" pad="1"/>
<contactref element="PS2" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="PS3" pad="7"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PS3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="VIN" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="PS5" pad="7"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="PS5" pad="1"/>
<contactref element="PS6" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C29" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="-"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="+5V1_6A" pad="2"/>
<contactref element="+12V1_6A-1" pad="2"/>
<contactref element="+5V2_1.5A" pad="2"/>
<contactref element="+12V1_6A-2" pad="2"/>
<contactref element="+12V1_6A-3" pad="2"/>
<contactref element="+5V1_6A-2" pad="2"/>
<contactref element="+5V1_6A-3" pad="2"/>
<contactref element="+12V1_1.5A" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="+12V1_6A-4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V1_6A">
<contactref element="PS2" pad="5"/>
<contactref element="PS2" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="+5V1_6A" pad="1"/>
<contactref element="+5V1_6A-2" pad="1"/>
<contactref element="+5V1_6A-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PS2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PS3" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PS1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="PS5" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V2_6A">
<contactref element="PS5" pad="5"/>
<contactref element="PS5" pad="6"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="+12V1_6A-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V1_6A">
<contactref element="PS3" pad="5"/>
<contactref element="PS3" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="+12V1_6A-1" pad="1"/>
<contactref element="+12V1_6A-2" pad="1"/>
<contactref element="+12V1_6A-3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PS6" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V2_1.5A">
<contactref element="+5V2_1.5A" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V3_1.5A">
<contactref element="PS6" pad="5"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="C28" pad="+"/>
<contactref element="C29" pad="+"/>
<contactref element="+12V1_1.5A" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
