<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>+V</text>
<text>G</text>
<text>SDA</text>
<text>+V</text>
<text>G</text>
<text>SCL</text>
<text>ADR</text>
<text>I2C OLED BKPK (ER)</text>
<text>+</text>
<text>I2C OLED Backpack (ER) (Rev E)</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>dcity.org</text>
<text>dcity.org</text>
<text>(Rev E)</text>
<text>C=3C</text>
<text>O=3D</text>
<wire x1="41.91" y1="19.05" x2="41.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="0 - Seeedstudio">
<packages>
<package name="OSHW-LOGO-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="0">
<packages>
<package name="SJ_2S">
<description>Small solder jumper with big paste layer so it will short during reflow.</description>
</package>
<package name="0805-RES">
</package>
<package name="0805-CAP">
</package>
<package name="0805-POL">
</package>
<package name="1X15_LOCK">
</package>
<package name="CREATIVE_COMMONS">
</package>
<package name="JST04_1MM_RA">
<description>&lt;h3&gt;SMD- 4 Pin Right Angle &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="0" package="0805-CAP" value="100NF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="0" package="1X15_LOCK" value="15P-2.54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="0" package="0805-RES" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="0" package="0805-RES" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="0" package="0805-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="0" package="0805-POL" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="0 - Seeedstudio" package="OSHW-LOGO-S" value="OSHW-LOGOS"/>
<element name="SJ1" library="0" package="SJ_2S" value="SOLDERJUMPERNC"/>
<element name="SJ2" library="0" package="SJ_2S" value="SOLDERJUMPERNC"/>
<element name="SJ3" library="0" package="SJ_2S" value="SOLDERJUMPERNC"/>
<element name="R4" library="0" package="0805-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="0" package="CREATIVE_COMMONS" value="CREATIVE_COMMONS"/>
<element name="J1" library="0" package="JST04_1MM_RA" value="QWIIC_RIGHT_ANGLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-13694"/>
</element>
<element name="J2" library="0" package="JST04_1MM_RA" value="QWIIC_RIGHT_ANGLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-13694"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SA0">
<contactref element="J3" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="J3" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
