<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.2" y1="0" x2="47.2" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.2" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PWR</text>
<text>CTRL</text>
<text>CTRL</text>
<text>PWR</text>
<hole x="42.354" y="75.4158" drill="4"/>
<text>-   +</text>
<text>+   -</text>
<text>V 2 U G</text>
<text>G U 2 V</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<hole x="24.066" y="6.5818" drill="4"/>
<text>-   +</text>
<text>+   -</text>
<text>-   +</text>
<text>+   -</text>
<text>-   +</text>
<text>+   -</text>
<text>-   +</text>
<text>+   -</text>
<text>UPOP1</text>
<text>UPOP2</text>
<text>2BOUNCE_DNP</text>
<text>PWR</text>
<text>DNP</text>
<text>DNP</text>
<text>DNP</text>
<text>MIC-1-SPK</text>
<text>MIC-2-SPK</text>
<text>MIC---SPK</text>
<text>SPK-HEADSET-MIC</text>
<text>SPK-COMP1-MIC</text>
<text>SPK-COMP2-MIC</text>
<text>AUDIO SWITCHER V2
BEN BEAN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO-1N4148">
</package>
</packages>
</library>
<library name="personal">
<packages>
<package name="AUDIO_TRS">
</package>
<package name="USB-A1HSW6">
</package>
<package name="CAP_220UF">
<description>CAP220UF</description>
</package>
<package name="AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ">
<description>AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JMP_SEL2_DEF" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC_1" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="MIC_2" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="MIC_IN" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="SPK_1" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="SPK_2" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="SPK_OUT" library="personal" package="AUDIO_TRS" value="AUDIO_TRS"/>
<element name="USB_CTRL" library="personal" package="USB-A1HSW6" value="USB-A1HSW6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB_PWR" library="personal" package="USB-A1HSW6" value="USB-A1HSW6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RSEL2_DNP" library="adafruit" package="0207/9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="personal" package="CAP_220UF" value="CAP_220UF"/>
<element name="JMIC" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JMIC1" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JMIC2" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="2X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SEL2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC" library="personal" package="AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ" value="AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JMP_MUTE_DEF" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MUTE_DNP" library="adafruit" package="0207/9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MUTE" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U_BCAP_DNP" library="personal" package="CAP_220UF" value="CAP_220UF"/>
<element name="2_BCAP_DNP" library="personal" package="CAP_220UF" value="CAP_220UF"/>
<element name="VCC_DIODE" library="adafruit" package="DO-1N4148" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JMP_VCC_DNP" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CUPOP1" library="personal" package="CAP_220UF" value="CAP_220UF"/>
<element name="CUPOP2" library="personal" package="CAP_220UF" value="CAP_220UF"/>
<element name="SPK" library="personal" package="AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ" value="AUDIO_SWITCH_ADG734BRUZ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RMUTEPD" library="adafruit" package="0207/9" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RSEL2PD" library="adafruit" package="0207/9" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U_BOUNCE_DNP" library="adafruit" package="0207/9" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2_BOUNCE_DNP1" library="adafruit" package="0207/9" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RUPOP1" library="adafruit" package="0207/9" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RUPOP2" library="adafruit" package="0207/9" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="USB_CTRL" pad="P1"/>
<contactref element="U$1" pad="P"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="P16"/>
<contactref element="JMP_VCC_DNP" pad="2"/>
<contactref element="VCC_DIODE" pad="C"/>
<contactref element="SPK" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="USB_PWR" pad="P4"/>
<contactref element="USB_CTRL" pad="P4"/>
<contactref element="U$1" pad="N"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P6"/>
<contactref element="MIC" pad="P5"/>
<contactref element="U_BCAP_DNP" pad="N"/>
<contactref element="2_BCAP_DNP" pad="N"/>
<contactref element="SPK" pad="P6"/>
<contactref element="SPK" pad="P5"/>
<contactref element="RMUTEPD" pad="2"/>
<contactref element="RSEL2PD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MUTE">
<contactref element="JMP_MUTE_DEF" pad="2"/>
<contactref element="MUTE_DNP" pad="2"/>
<contactref element="MUTE" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P20"/>
<contactref element="MIC" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="SPKG">
<contactref element="SPK_OUT" pad="P1"/>
<contactref element="SPK" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="SPKG1">
<contactref element="SPK_1" pad="P1"/>
<contactref element="SPK" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="SPKG2">
<contactref element="SPK_2" pad="P1"/>
<contactref element="SPK" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="SPKR">
<contactref element="SPK_OUT" pad="P3"/>
<contactref element="SPK" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="SPKL">
<contactref element="SPK_OUT" pad="P2"/>
<contactref element="SPK" pad="P18"/>
</signal>
<signal name="SPKR1">
<contactref element="SPK_1" pad="P3"/>
<contactref element="SPK" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="SPKL1">
<contactref element="SPK_1" pad="P2"/>
<contactref element="SPK" pad="P19"/>
</signal>
<signal name="SPKR2">
<contactref element="SPK_2" pad="P3"/>
<contactref element="SPK" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="SPKL2">
<contactref element="SPK_2" pad="P2"/>
<contactref element="SPK" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="MICG">
<contactref element="MIC_IN" pad="P1"/>
<contactref element="SPK" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="MICD">
<contactref element="MIC_IN" pad="P2"/>
<contactref element="JMIC" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="MICG1">
<contactref element="MIC_1" pad="P1"/>
<contactref element="MIC" pad="P17"/>
<contactref element="RUPOP1" pad="1"/>
<contactref element="SPK" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="MICD1">
<contactref element="CUPOP1" pad="P"/>
<contactref element="MIC_1" pad="P2"/>
<contactref element="JMIC1" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="MICG2">
<contactref element="MIC_2" pad="P1"/>
<contactref element="RUPOP2" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P14"/>
<contactref element="SPK" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="MICD2">
<contactref element="CUPOP2" pad="P"/>
<contactref element="MIC_2" pad="P2"/>
<contactref element="JMIC2" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="MUTEA">
<contactref element="USB_CTRL" pad="P3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JMP_MUTE_DEF" pad="1"/>
<contactref element="MUTE_DNP" pad="1"/>
<contactref element="RMUTEPD" pad="1"/>
<contactref element="U_BOUNCE_DNP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MPOP2">
<contactref element="CUPOP2" pad="N"/>
<contactref element="RUPOP2" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="SEL2">
<contactref element="JMP_SEL2_DEF" pad="2"/>
<contactref element="RSEL2_DNP" pad="2"/>
<contactref element="SEL2" pad="1"/>
<contactref element="SPK" pad="P1"/>
<contactref element="SPK" pad="P20"/>
<contactref element="SPK" pad="P11"/>
<contactref element="SPK" pad="P10"/>
<contactref element="MIC" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="SEL2A">
<contactref element="JMP_SEL2_DEF" pad="1"/>
<contactref element="RSEL2_DNP" pad="1"/>
<contactref element="USB_CTRL" pad="P2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="RSEL2PD" pad="1"/>
<contactref element="2_BOUNCE_DNP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MUTE_DEBOUNCE">
<contactref element="U_BCAP_DNP" pad="P"/>
<contactref element="U_BOUNCE_DNP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEL2_DEBOUNCE">
<contactref element="2_BCAP_DNP" pad="P"/>
<contactref element="2_BOUNCE_DNP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCCA">
<contactref element="USB_PWR" pad="P1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="VCC_DIODE" pad="A"/>
<contactref element="JMP_VCC_DNP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MPOP1">
<contactref element="MIC" pad="P18"/>
<contactref element="CUPOP1" pad="N"/>
<contactref element="RUPOP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MIGD_O">
<contactref element="MIC_IN" pad="P3"/>
<contactref element="JMIC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MICD1_O">
<contactref element="MIC_1" pad="P3"/>
<contactref element="JMIC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MICD2_O">
<contactref element="MIC_2" pad="P3"/>
<contactref element="JMIC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
