(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 16)
    (no_connects 0)
    (area 137.131667 96.327399 172.748334 123.915001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 11)
    (tracks 40)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 23)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user hide)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory /Volumes/Jumbo/Users/gtaubman/clock2/boards/esp8266_breakout/gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(P1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(P1-Pad7)")
  (net 8 "Net-(P1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 10 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 11 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 12 "Net-(P2-Pad4)")
  (net 13 "Net-(P2-Pad5)")
  (net 14 "Net-(P2-Pad6)")
  (net 15 "Net-(P2-Pad7)")
  (net 16 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad14)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad4)")
    (add_net "Net-(P2-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad6)")
    (add_net "Net-(P2-Pad7)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module ESP8266:ESP-12E (layer F.Cu) (tedit 57982B4A)
    (at 147.2311 105.0036)
    (descr "Module, ESP-8266, ESP-12, 16 pad, SMD")
    (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
    (fp_text reference U1 (at 7.7089 0.4064) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ESP-12 (at 3.8989 6.7564 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user "No Copper" (at 7.9 -5.4) (layer F.CrtYd))
    (pad 9 smd oval (at 2.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 10 smd oval (at 4.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 11 smd oval (at 6.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 12 smd oval (at 8.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 13 smd oval (at 10.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 14 smd oval (at 12.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd oval (at 0 2) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 smd oval (at 0 4) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 smd oval (at 0 6) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 smd oval (at 0 8) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 smd oval (at 0 10) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 smd oval (at 0 12) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 smd oval (at 0 14) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 15 smd oval (at 16 14) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 16 smd oval (at 16 12) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 17 smd oval (at 16 10) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 18 smd oval (at 16 8) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(P2-Pad5)"))
    (pad 19 smd oval (at 16 6) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 20 smd oval (at 16 4) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 21 smd oval (at 16 2) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 22 smd oval (at 16 0) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad1)"))
    (model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-12.wrl
      (at (xyz 0.04 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 579820A6)
    (at 142.24 104.14)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 2.794 18.034) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 0 -2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 579820A9)
    (at 167.64 104.14)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at -3.048 18.034) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 0 -3.1) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(P2-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(P2-Pad8)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module te_logos:te_13mm_width (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 159.258 111.506 90)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 90) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module te_logos:te_22mm_width (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 154.94 117.094 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module te_logos:te_text_22mm_width (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 154.94 120.904 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "ESP 8266\nBREAKOUT\nBOARD\n" (at 155.194 107.188) (layer B.SilkS))
  (gr_text "ESP 8266\nBREAKOUT\nBOARD\n" (at 152.654 111.252 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 146.812 102.108) (end 140.208 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 147.066 102.362) (end 146.812 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 163.322 102.362) (end 147.066 102.362) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 163.576 102.108) (end 164.084 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 163.322 102.362) (end 163.576 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169.672 102.108) (end 164.084 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169.672 123.444) (end 169.672 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 140.208 123.444) (end 169.672 123.444) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 140.208 102.108) (end 140.208 123.444) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
