<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="38.09" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="33.96" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="0" x2="35.23" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="1.27" x2="35.23" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="38.1" x2="33.97" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.97" y1="39.36" x2="1.27" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="39.36" x2="0" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<text>V&amp;P</text>
<hole x="2.54" y="36.83" drill="3.2004"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2004"/>
<hole x="33.02" y="2.54" drill="3.2004"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="EG1218">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DVR8800" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="X"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="adafruit" package="EG1218" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="adafruit" package="EG1218" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="X"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="DVR8800" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="DVR8800" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="M0">
<contactref element="DVR8800" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="TRQ1">
<contactref element="DVR8800" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TRQ0">
<contactref element="DVR8800" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SLEEP">
<contactref element="DVR8800" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="S"/>
<contactref element="S2" pad="S"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="DVR8800" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="DVR8800" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VM">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="O"/>
<contactref element="S2" pad="O"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FAULT">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
