(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu17.04.1)
  (general
    (links 13)
    (no_connects 0)
    (area 133.60019 94.505714 161.184 112.162)
    (thickness 1.6)
    (drawings 5)
    (tracks 30)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 14)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 2.1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.5 0.3)
    (user_via 0.6 0.4)
    (user_via 0.8 0.6)
    (user_via 1 0.8)
    (user_via 1.2 1)
    (user_via 1.8 1.5)
    (user_via 2.4 2.1)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 6 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 7 VCC)
  (net 8 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 9 "Net-(R3-Pad2)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad4)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R3-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net VCC)
  )
  (module SquantorIC:DIL08_0.8 (layer F.Cu) (tedit 59D53D2A)
    (at 147.574 106.68 270)
    (descr "DUAL IN LINE PACKAGE")
    (tags "DUAL IN LINE PACKAGE")
    (attr virtual)
    (fp_text reference U1 (at -2.794 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6N139 (at -8.89 -0.127 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(R3-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-2.54-1X04-H1.0 locked (layer B.Cu) (tedit 59D53DE8)
    (at 157.48 106.68 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J2 (at -3.81 -2.54 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X4 (at 0 -2.413 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 7 VCC))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-2.54-1X04-H1.0 locked (layer B.Cu) (tedit 59D53DEB)
    (at 139.7 106.68 270)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J1 (at 3.937 -2.286 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X4 (at 0 -2.667 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad4)"))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59D53D26)
    (at 154.7368 104.4956)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -2.032 0.1016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 -4.826) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Symbols:OSHW-Logo2_7.3x6mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 147.574 104.521 180)
    (descr "Open Source Hardware Symbol")
    (tags "Logo Symbol OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen (at 0.75 0 180) (layer B.Fab) hide)
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59D53D0A)
    (at 141.986 105.41 270)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -2.54 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Sel (at 0 1.9 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 270) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 270) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59D53D51)
    (at 154.686 102.87)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -2.032 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 VCC))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59D53D32)
    (at 153.543 106.934 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -2.3368 -0.3302 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 90) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 90) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(R3-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59D53D2F)
    (at 155.194 106.934 270)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.3368 -0.0508 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 270) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 270) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text V20171011 (at 147.574 107.95) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 138.176 112.014) (end 138.176 101.346) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.004 112.014) (end 138.176 112.014) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.004 101.346) (end 159.004 112.014) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 138.176 101.346) (end 159.004 101.346) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 151.257 101.346) (xy 159.004 101.346) (xy 159.004 112.014) (xy 151.257 112.014)
      )
    )
  )
)
