<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="5.08" y2="13.17625" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="13.17625" x2="-0.15875" y2="13.17625" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.15875" y1="13.17625" x2="-0.15875" y2="22.38375" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.15875" y1="22.38375" x2="20.47875" y2="22.38375" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="20.47875" y1="22.38375" x2="20.47875" y2="13.17625" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="20.47875" y1="13.17625" x2="15.24" y2="13.17625" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="13.17625" x2="15.24" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="5.08" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>MOSI</text>
<text>RST</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>RST</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dp_devices.v6">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="PINSHRD_PTH_2X05">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="dp_devices.v6" package="PINSHRD_PTH_2X05" value="CON_HEADER_2X05-PTH+SHROUDED_A"/>
<element name="JP3" library="pinhead-2" package="1X05-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead-2" package="1X05-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
