(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-2~bpo8+1-stable)
  (general
    (links 61)
    (no_connects 0)
    (area 118.669999 102.301 142.569001 140.6)
    (thickness 1.6)
    (drawings 9)
    (tracks 343)
    (zones 0)
    (modules 19)
    (nets 24)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /PIN5)
  (net 3 /PIN7)
  (net 4 /PIN10)
  (net 5 /PIN11)
  (net 6 /PIN13)
  (net 7 /PIN17)
  (net 8 /PIN19)
  (net 9 /PIN21)
  (net 10 /PIN23)
  (net 11 +3V3)
  (net 12 /PIN3)
  (net 13 /PIN9)
  (net 14 /PIN6)
  (net 15 /PIN8)
  (net 16 /PIN12)
  (net 17 /PIN14)
  (net 18 /PIN18)
  (net 19 /PIN20)
  (net 20 /PIN22)
  (net 21 /PIN24)
  (net 22 /PIN4)
  (net 23 /PIN16)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net /PIN10)
    (add_net /PIN11)
    (add_net /PIN12)
    (add_net /PIN13)
    (add_net /PIN14)
    (add_net /PIN16)
    (add_net /PIN17)
    (add_net /PIN18)
    (add_net /PIN19)
    (add_net /PIN20)
    (add_net /PIN21)
    (add_net /PIN22)
    (add_net /PIN23)
    (add_net /PIN24)
    (add_net /PIN3)
    (add_net /PIN4)
    (add_net /PIN5)
    (add_net /PIN6)
    (add_net /PIN7)
    (add_net /PIN8)
    (add_net /PIN9)
    (add_net GND)
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12 (layer F.Cu) (tedit 57A620E1)
    (at 137.287 106.553)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference JP2 (at 1.397 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ~ (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 +3V3))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /PIN4))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /PIN3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /PIN6))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /PIN5))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /PIN8))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /PIN7))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /PIN10))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /PIN9))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /PIN12))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /PIN11))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /PIN14))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /PIN13))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /PIN16))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /PIN17))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /PIN18))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /PIN19))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /PIN20))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /PIN21))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /PIN22))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /PIN23))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x02 (layer F.Cu) (tedit 57A620D6)
    (at 131.445 136.525 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference JP3 (at 5.207 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ~ (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 +3V3))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x02.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12_Pitch2.00mm (layer F.Cu) (tedit 57A620E7)
    (at 121.158 106.426)
    (descr "Through hole pin header, 2x12, 2.00mm pitch, double row")
    (tags "pin header double row")
    (fp_text reference JP1 (at 1.016 -2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ~ (at 0 -3) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /PIN4))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /PIN6))
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 6) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /PIN8))
    (pad 9 thru_hole circle (at 0 8) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /PIN10))
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 10) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /PIN12))
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 12) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /PIN14))
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 14) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 16) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /PIN18))
    (pad 19 thru_hole circle (at 0 18) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /PIN20))
    (pad 21 thru_hole circle (at 0 20) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /PIN22))
    (pad 23 thru_hole circle (at 0 22) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /PIN24))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /PIN3))
    (pad 6 thru_hole circle (at 2 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /PIN5))
    (pad 8 thru_hole circle (at 2 6) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /PIN7))
    (pad 10 thru_hole circle (at 2 8) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /PIN9))
    (pad 12 thru_hole circle (at 2 10) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /PIN11))
    (pad 14 thru_hole circle (at 2 12) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /PIN13))
    (pad 16 thru_hole circle (at 2 14) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 18 thru_hole circle (at 2 16) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /PIN17))
    (pad 20 thru_hole circle (at 2 18) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /PIN19))
    (pad 22 thru_hole circle (at 2 20) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /PIN21))
    (pad 24 thru_hole circle (at 2 22) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /PIN23))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12_Pitch2.00mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618D9)
    (at 132.588 129.921 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /PIN3))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618DC)
    (at 127.635 129.921 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /PIN3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618E0)
    (at 132.588 126.492 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 /PIN4))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618E3)
    (at 127.635 126.492 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 /PIN4))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618E6)
    (at 132.588 123.063 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /PIN5))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A6191D)
    (at 127.635 123.063 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /PIN5))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A61918)
    (at 132.588 119.634 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /PIN6))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A61925)
    (at 127.635 119.634 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /PIN6))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A61920)
    (at 132.588 116.205 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /PIN7))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A61905)
    (at 127.635 116.205 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /PIN7))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A61901)
    (at 132.588 112.776 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /PIN8))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618FD)
    (at 127.635 112.776 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /PIN8))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618F8)
    (at 132.588 109.347 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /PIN9))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618F3)
    (at 127.635 109.347 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /PIN9))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618EE)
    (at 132.588 105.918 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /PIN10))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 57A618EA)
    (at 127.508 105.918 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /PIN10))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "Cubietruck - CN9 - adapter\nv0.2 (C) 08/2016 by Kai Lauterbach\nme@klaute.de\n@kailauterbach\nhttps://klaute.de" (at 130.175 105.029 270) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 141.986 139.573) (end 142.494 139.573) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.745 139.573) (end 119.253 139.573) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 119.253 102.997) (end 118.745 102.997) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.494 102.997) (end 141.986 102.997) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 119.253 102.997) (end 141.986 102.997) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.745 139.573) (end 118.745 102.997) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 141.986 139.573) (end 119.253 139.573) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.494 102.997) (end 142.494 139.573) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 118.745 102.997) (xy 142.494 102.997) (xy 142.494 139.573) (xy 118.745 139.573)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.494 139.573) (xy 118.745 139.573) (xy 118.745 102.997) (xy 142.494 102.997) (xy 142.494 139.573)
      )
    )
  )
)
