<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="36.703" y1="26.543" x2="63.424" y2="26.543" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.424" y1="26.543" x2="63.424" y2="45.964" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.424" y1="45.964" x2="36.703" y2="45.964" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.703" y1="45.964" x2="36.703" y2="26.543" width="0" layer="20"/>
<text>RazorBackPedals</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>KCCO</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>9V</text>
<text>9V</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>OT</text>
<text>OS</text>
<text>IT</text>
<text>IS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
<element name="CLR" library="resistors" package="R0207/3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="diodes" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="LED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="CLR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CLR" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
