<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="0" x2="34" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PIN 3 &lt;&lt;      CLOCK</text>
<text>PIN 1 &lt;&lt;      RESET</text>
<hole x="2.5" y="37.5" drill="2.75"/>
<hole x="31.5" y="37.5" drill="2.75"/>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="2.75"/>
<hole x="31.5" y="2.5" drill="2.75"/>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>1/8" TS to DIN Sync v1.0</text>
<text>CircuitHappy.com
8 Oct 2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Circuit-Happy">
<packages>
<package name="MJ-3523-SMT-TR-SMT-PADS">
</package>
<package name="57PC5F_5-PIN-DIN-SOCKET">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CLOCK" library="Circuit-Happy" package="MJ-3523-SMT-TR-SMT-PADS" value="MJ-3523-SMT-TR-MONO-JACK"/>
<element name="RESET" library="Circuit-Happy" package="MJ-3523-SMT-TR-SMT-PADS" value="MJ-3523-SMT-TR-MONO-JACK"/>
<element name="U$1" library="Circuit-Happy" package="57PC5F_5-PIN-DIN-SOCKET" value="57PC5F_5-PIN_DIN_FEMALE"/>
<element name="DIN-PINS" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="CLOCK" pad="P$2_TIP"/>
<contactref element="U$1" pad="PIN3"/>
<contactref element="DIN-PINS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="PIN1"/>
<contactref element="RESET" pad="P$2_TIP"/>
<contactref element="DIN-PINS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="PIN4"/>
<contactref element="DIN-PINS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="PIN5"/>
<contactref element="DIN-PINS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="CLOCK" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="RESET" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U$1" pad="PIN2"/>
<contactref element="DIN-PINS" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
