<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="0" x2="19.99" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="43.17" x2="0" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.17" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-sram">
<description>&lt;b&gt;Static RAMs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOJV36-400">
<description>&lt;b&gt;36-Lead (400-Mil) Molded SOJ V36&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1049cv33_8.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="scott">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-sram" package="SOJV36-400" value="CY7C1049CV33"/>
<element name="U$1" library="scott" package="DIL32" value="AS6C4008"/>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74ACT245DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="D0">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
