<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="43.18" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="7.62" x2="43.18" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="44.45" x2="0" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.45" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<text>IN</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>9V</text>
<text>SW</text>
<text>OPA2134</text>
<text>BOARD LAYOUT BY CHUCK BENNETT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0204/2">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 3mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 2 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/8 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-film-box">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Box&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1000pF - 2.2uF  (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors because they are small
&lt;li&gt;these have short leads so that pad spacing equals lead spacing
&lt;li&gt;e.g., WIMA capacitors
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-electro-pol">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-ics">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-pots">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chassis-mount (e.g., Alpha 16mm) pots&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;board-mount trim pots (1/4" and 3/8")&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; all pot values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="POT">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;3 terminals for circuit board for wires connecting to 3 lugs of pot off-board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CPLOGO">
<packages>
<package name="AWOL-PEDALS-LOGO">
</package>
<package name="AWOL-TEXT-ONLY">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="2M2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="6.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRIVE" library="gm-pots" package="POT" value="100kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="gm-pots" package="POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TONE" library="gm-pots" package="POT" value="25kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LM833" library="gm-ics" package="DIL08" value="LM4558N">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="gm-diodes" package="DO35-2" value="1N4148-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="gm-diodes" package="DO35-2" value="1N4148-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="gm-diodes" package="DO35-3" value="Ge">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="gm-diodes" package="DO35-3" value="Ge">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+9V" library="gm-supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="IN" library="gm-supply" package="SQUARE" value="IN(T)"/>
<element name="OUT" library="gm-supply" package="SQUARE" value="OUT(T)"/>
<element name="GND2" library="gm-supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="Q1" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW" library="gm-supply" package="SQUARE" value="LED+"/>
<element name="GND" library="gm-supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="GND1" library="gm-supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="D1" library="mb-diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="gm-diodes" package="DO35-3" value="BAT41">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="CPLOGO" package="AWOL-PEDALS-LOGO" value=""/>
<element name="C3" library="gm-caps-electro-pol" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="gm-caps-electro-pol" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="CPLOGO" package="AWOL-TEXT-ONLY" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="IN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="LM833" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LM833" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LM833" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="DRIVE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="DRIVE" pad="2"/>
<contactref element="LM833" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="DRIVE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LM833" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="LM833" pad="7"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LM833" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="LM833" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
