<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.5" y1="0" x2="48.5" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.5" y1="21" x2="0" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="48.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OBLDC</text>
<text>V0.3</text>
<text>(C) 2010</text>
<text>esden</text>
<text>CC-BY-SA 3.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="open-bldc">
<packages>
<package name="SO-8">
</package>
<package name="TSSOP_14">
</package>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO">
</package>
<package name="OBLDC_CONN_SMD">
</package>
<package name="OBLDC_CONN_SMD_NO_HOLES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pel_dipol_comp">
<packages>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-technology">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fancy_jumpers">
<packages>
<package name="CIRC_JMP_2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="open-bldc" package="SO-8" value="IR2101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="zetex" package="SOT-23" value="BAS21">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="open-bldc" package="SO-8" value="IR2101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="zetex" package="SOT-23" value="BAS21">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="open-bldc" package="SO-8" value="IR2101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="zetex" package="SOT-23" value="BAS21">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="3k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="3k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="3k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OBC1" library="open-bldc" package="OBLDC_CONN_SMD" value="OBLDC_CONN-SMD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear-technology" package="SOT223" value="5V vreg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="pel_dipol_comp" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="open-bldc" package="TSSOP_14" value="LM239N-TP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="fancy_jumpers" package="CIRC_JMP_2" value="CIRC_JMP_2"/>
<element name="J2" library="fancy_jumpers" package="CIRC_JMP_2" value="CIRC_JMP_2"/>
<element name="J3" library="fancy_jumpers" package="CIRC_JMP_2" value="CIRC_JMP_2"/>
<element name="IC1" library="open-bldc" package="TSSOP8" value="AT24C01B-TS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="open-bldc" package="LOGO" value="LOGO-NORM"/>
<element name="C10" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OBC2" library="open-bldc" package="OBLDC_CONN_SMD_NO_HOLES" value="OBLDC_CONN_UNIVERSAL-SMD-NH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="pel_dipol_comp" package="0603-CAP" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear-technology" package="SOT223" value="5V vreg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R29" pad="P$2"/>
<contactref element="R28" pad="P$2"/>
<contactref element="R27" pad="P$1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="R31" pad="P$2"/>
<contactref element="R30" pad="P$2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R33" pad="P$2"/>
<contactref element="R32" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="P$2"/>
<contactref element="R20" pad="P$2"/>
<contactref element="R22" pad="P$2"/>
<contactref element="C28" pad="P$2"/>
<contactref element="C29" pad="P$2"/>
<contactref element="C30" pad="P$2"/>
<contactref element="OBC1" pad="11"/>
<contactref element="OBC1" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
<contactref element="C31" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
<contactref element="OBC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="P$2"/>
<contactref element="C11" pad="P$2"/>
<contactref element="OBC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="U_LOW">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R28" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V_LOW">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R30" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V_HIGH">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="W_HIGH">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="W_LOW">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R32" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PHASE_U">
<contactref element="R17" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="OBC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="R26" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="P$1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="P$1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="P$1"/>
<contactref element="C31" pad="P$1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="P$1"/>
<contactref element="C13" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="OBC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PHASE_V">
<contactref element="R19" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="OBC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PHASE_W">
<contactref element="R21" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="OBC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U_HIGH">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="OBC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GLOBAL_CURRENT">
<contactref element="OBC1" pad="17"/>
<contactref element="OBC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="OBC1" pad="12"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
<contactref element="C12" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="OBC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="U_VOLTAGE">
<contactref element="R17" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="U_CURRENT">
<contactref element="OBC1" pad="16"/>
<contactref element="OBC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="V_VOLTAGE">
<contactref element="R19" pad="P$2"/>
<contactref element="R20" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="W_VOLTAGE">
<contactref element="R21" pad="P$2"/>
<contactref element="R22" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="W_CURRENT">
<contactref element="OBC1" pad="15"/>
<contactref element="OBC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="V_BATT">
<contactref element="R27" pad="P$2"/>
<contactref element="R26" pad="P$1"/>
<contactref element="OBC1" pad="20"/>
<contactref element="OBC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="OBC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="OBC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="OBC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="OBC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="STAR_VOLTAGE">
<contactref element="OBC1" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="OBC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="U_ZERO">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_ZERO">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="W_ZERO">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U_COMM">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="OBC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_COMM">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="OBC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="W_COMM">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="OBC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="W_GATE_LOW">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="OBC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="W_GATE_HIGH">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="OBC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_GATE_LOW">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="OBC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V_GATE_HIGH">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="OBC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="U_GATE_LOW">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="OBC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="U_GATE_HIGH">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="OBC2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
