<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.94" y1="19.05" x2="24.13" y2="22.86" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.13" y1="22.86" x2="24.13" y2="64.77" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="64.77" x2="29.21" y2="69.85" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.21" y1="69.85" x2="72.39" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="69.85" x2="73.66" y2="68.58" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="73.66" y1="68.58" x2="73.66" y2="20.32" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="20.32" x2="72.39" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="72.39" y1="19.05" x2="27.94" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<text>BOTTOM</text>
<text>TOP</text>
<text>SID</text>
<text>SID Shield</text>
<text>V5</text>
<text>Jens Andrée</text>
</plain>
<libraries>
<library name="arduino">
<packages>
<package name="ARDUINO_DUEMILANOVE">
<description>Matching connections to piggyback onto Arduino Duemilanove</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MOS6581">
<packages>
<package name="MOS6581">
<description>MOS 6581 SID CHIP</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-030X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<packages>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MOS6581" library="arduino" package="ARDUINO_DUEMILANOVE" value="ARDUINO_DUEMILANOVE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="MOS6581" package="MOS6581" value="MOS6581">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="02P" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-030X050" value="2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-030X050" value="2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N138"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/2V" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL2" library="con-amp-quick" package="02P" value="MIDI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL5" library="con-amp-quick" package="02P" value="RES">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/2V" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL6" library="con-amp-quick" package="02P" value="MidiIn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92-EBC" value="BC447">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/2V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="MOS6581" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MOS6581" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="O2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="MOS6581" pad="24"/>
<contactref element="MOS6581" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="R/W"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
<contactref element="SL5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MOS6581" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="MOS6581" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="MOS6581" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="MOS6581" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="RES"/>
<contactref element="SL5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="SL1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="CAP1A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="CAP1B"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="CAP2A"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="CAP2B"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="MOS6581" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="6"/>
<contactref element="SL2" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="SL2" pad="1"/>
<contactref element="MOS6581" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="MOS6581" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="MOS6581" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="CS"/>
<contactref element="MOS6581" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SL6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="SL6" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$1" pad="EXTIN"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="MOS6581" pad="17"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
