<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-4.6" y1="33.3" x2="-4.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.6" y1="0" x2="41.17" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.17" y1="0" x2="41.17" y2="33.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.17" y1="33.3" x2="-4.6" y2="33.3" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>V</text>
<text>V</text>
<text>V</text>
<text>D</text>
<text>D</text>
<text>D</text>
<text>D</text>
<text>1 - 
2 - TDAT
3 - UDAT
4 - LDAT</text>
<text>5 - KDAT
6 - KDAT
7 - GND
8 - 5V</text>
<text></text>
<text>TOWER</text>
<text>UPPER</text>
<text>LOWER</text>
<text>KEG</text>
<text>Keg Cop Sensor Breakout
v 1.0
https://www.kegcop.com
By @lbussy</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-tycoelectronics">
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RJ45-NO-SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-103">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SENSORS" library="con-tycoelectronics" package="RJ45-NO-SHIELD" value="RJ45-8X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8X"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6101"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="TDAT" library="con-wago-500" package="W237-103" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UDAT" library="con-wago-500" package="W237-103" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDAT" library="con-wago-500" package="W237-103" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KDAT" library="con-wago-500" package="W237-103" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TDAT">
<contactref element="SENSORS" pad="2"/>
<contactref element="TDAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UDAT">
<contactref element="SENSORS" pad="3"/>
<contactref element="UDAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LDAT">
<contactref element="SENSORS" pad="4"/>
<contactref element="LDAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="KDAT">
<contactref element="SENSORS" pad="5"/>
<contactref element="SENSORS" pad="6"/>
<contactref element="KDAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SENSORS" pad="7"/>
<contactref element="KDAT" pad="1"/>
<contactref element="LDAT" pad="1"/>
<contactref element="UDAT" pad="1"/>
<contactref element="TDAT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SENSORS" pad="8"/>
<contactref element="KDAT" pad="2"/>
<contactref element="LDAT" pad="2"/>
<contactref element="UDAT" pad="2"/>
<contactref element="TDAT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
