<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.112" x2="7.112" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="66.04" y1="0" x2="68.56" y2="2.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="2.52" x2="68.56" y2="11.958" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="11.958" x2="65.8622" y2="14.6558" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.5692" y1="14.6558" x2="0" y2="7.112" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="3.048" y="7.112" drill="2.2352" locked="yes"/>
<hole x="65.786" y="7.112" drill="2.2352"/>
<wire x1="17.9578" y1="13.9954" x2="17.9578" y2="8.4836" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.9578" y1="8.4836" x2="25.908" y2="8.4836" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.908" y1="8.4836" x2="25.908" y2="13.9954" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.0002" y1="14.6558" x2="65.8622" y2="14.6558" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.5692" y1="14.6558" x2="16.9164" y2="14.6558" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="0" x2="62.504" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.112" y1="0" x2="57.404" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.9164" y1="14.6558" x2="16.9164" y2="13.9954" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.9164" y1="13.9954" x2="17.9578" y2="13.9954" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.908" y1="13.9954" x2="27.0002" y2="13.9954" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.0002" y1="13.9954" x2="27.0002" y2="14.6558" width="0" layer="20"/>
<text>v1.2</text>
<text>RESET</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>DO</text>
<text>DO</text>
<text>BO</text>
<text>CO</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Argent-Passives">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AT32UC3B1256-AUT">
<packages>
<package name="QFP50P900X900X120-48N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S2">
<description>&lt;b&gt;8S2&lt;/b&gt; 8-lead, 0.208 Body&lt;p&gt;
Plastic Small Outline Package (EIAJ)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Sensors">
<packages>
<package name="SMT395">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ECS-320-8-36CKM-TR">
<packages>
<package name="XTAL_ECS-160-10-36-JGN-TR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Phoenix_Hoop_92_PolyPro_AlwaysOn">
<description>Generated from &lt;b&gt;Phoenix_Hoop_92_PolyPro_AlwaysOn.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="JEREMIAH_ZX62M-B-5P(02)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Switches">
<packages>
<package name="EVQP4">
</package>
<package name="KSS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Transistors">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Power">
<packages>
<package name="SOP50P490X110-11N">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-LEDs">
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Connectors">
<packages>
<package name="PINHEAD-M">
</package>
<package name="PAD-MEDLONG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Argent-Modules">
<packages>
<package name="HM-13">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C25" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="8pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="8pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="AT32UC3B1256-AUT" package="QFP50P900X900X120-48N" value="AT32UC3B1256-AUT">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Embedded microcontroller AT32UC3B1256-AUT TQFP 48 _7x7_ Microchip Technology 32-Bit 60 MHz I/O number 28 "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="AT32UC3B1256-AUT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-48 Microchip"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="atmel" package="8S2" value="AT45DB161D-SU">
<attribute name="MF" value="ATMEL"/>
<attribute name="MPN" value="AT45DB161D-SU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455040"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Argent-Sensors" package="SMT395" value="TSOP572"/>
<element name="Y1" library="ECS-320-8-36CKM-TR" package="XTAL_ECS-160-10-36-JGN-TR" value="ECS-320-8-36CKM-TR">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 32.00mhz, 8pf, Ecx-2236, 10/10, -20}c To +70}c, 2.5 x 2.0mm, "/>
<attribute name="MF" value="ECS International"/>
<attribute name="MP" value="ECS-320-8-36CKM-TR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SMD-4 ECS International"/>
<attribute name="PRICE" value="0.89 USD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="Phoenix_Hoop_92_PolyPro_AlwaysOn" package="JEREMIAH_ZX62M-B-5P(02)" value="JEREMIAH_USB_MICROB_PLUGZX62M-B-5P(02)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="Argent-Switches" package="EVQP4" value="EVQP4"/>
<element name="S2" library="Argent-Switches" package="KSS" value="KSS"/>
<element name="Q1" library="Argent-Transistors" package="SOT23" value="FET-P-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="Argent-Power" package="SOP50P490X110-11N" value="BQ24090DGQT">
<attribute name="MPN" value="BQ24090DGQT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1815715"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R4097"/>
<attribute name="PACKAGE" value="MSOP-10"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Argent-Passives" package="C1206K" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Argent-Power" package="SOT23-5" value="LDK220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="Argent-Power" package="SOT23-5" value="LDK220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Argent-Passives" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Argent-Passives" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Argent-LEDs" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B+" library="Argent-Connectors" package="PINHEAD-M" value="PIN-M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="Argent-Connectors" package="PINHEAD-M" value="PIN-M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Argent-Passives" package="R0603" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Argent-Passives" package="R0603" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Argent-LEDs" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="Argent-LEDs" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOOTLOADER" library="Argent-Passives" package="R0603" value="BOOT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="1000pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="APA_V+" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="APA_DATA" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="APA_CLK" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="APA_GND" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="WS_V+" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="WS_DATA" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="WS_GND" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="WS_DATA1" library="Argent-Connectors" package="PAD-MEDLONG" value="PAD-MEDLONG"/>
<element name="R9" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Argent-Modules" package="HM-13" value="HM-13"/>
<element name="R6" library="Argent-Passives" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Argent-Passives" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Argent-Passives" package="R0603" value="540R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Argent-Passives" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="Argent-Passives" package="C0603K" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="P$2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="BOOTLOADER" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="APA_GND" pad="P$1"/>
<contactref element="WS_GND" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CS">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SPSCK">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="BT_ENABLE">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_ON">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CHARGE_STAT">
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BT_KEY">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="CHARGE_PROG">
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BOOTLDR">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="BOOTLOADER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="APA_CLK" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="APA_DATA" pad="P$1"/>
<contactref element="WS_DATA" pad="P$1"/>
<contactref element="WS_DATA1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LATCH">
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="TX_BT">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX_BT">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BCTS">
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="BRTS">
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="B+" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="V3.3_BT">
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="USB" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="USB" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USBVCC">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_PWR">
<contactref element="APA_V+" pad="P$1"/>
<contactref element="WS_V+" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CHG">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PGOOD">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
