<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="33.02" y="27.94" radius="26.1509" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="10.16" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="20.32" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="24.13" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="30.48" y="30.48" drill="0.6"/>
<hole x="35.56" y="30.48" drill="0.6"/>
<hole x="35.56" y="25.4" drill="0.6"/>
<hole x="30.48" y="25.4" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="20.32" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="16.51" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="6.35" drill="0.6"/>
<hole x="41.91" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="45.72" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="55.88" y="27.94" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="35.56" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="39.37" drill="0.6"/>
<hole x="33.02" y="49.53" drill="0.6"/>
<text>Buzz Patch 5.8Ghz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-V">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 112-3794</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value=""/>
<element name="E$2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$6" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="E$9" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$10" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="E$12" pad="1"/>
<contactref element="E$11" pad="1"/>
<contactref element="E$13" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
