(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.2)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 30)
    (zones 0)
    (modules 30)
    (nets 2)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (via_min_size 0.508)
    (via_min_drill 0.254)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.254)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.050999)
    (solder_mask_min_width 0.0254)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 185 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 183 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 181 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 179 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 177 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 175 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 173 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 171 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 169 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 167 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 165 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 163 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 161 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 159 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 157 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 155 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 153 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 151 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 149 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 147 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 145 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 143 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 141 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 139 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 137 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 135 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 133 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 131 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 129 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module contact-strip:contact-pair (layer F.Cu) (tedit 5CFA9E14)
    (at 127 90 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 2.75 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x01 (at 0 1.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 2 smd roundrect (at 2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -2 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (gr_line (start 186 86.5) (end 126 86.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 186 93.5) (end 186 86.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 126 93.5) (end 186 93.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 126 86.5) (end 126 93.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
