<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="0" x2="60.63" y2="66.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="66.835" x2="0" y2="66.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="66.835" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+12</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rectifier">
<packages>
<package name="GBPC6">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
<package name="MKDSN1,5/4-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 4-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 4&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729144&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729144.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TL4XPO">
<description>&lt;b&gt;TINY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705152-da-01-de-Subminiaturschalter_TL_36YO.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B2" library="rectifier" package="GBPC6" value="6A"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E5-5" value="3.3uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-5" value="10uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL14" value="LM339N"/>
<element name="K1" library="relay" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL06" value="IL250">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469559"/>
<attribute name="MPN" value="IL250"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1705"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO92" value="2N3906"/>
<element name="U$1" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="rcl" package="0204/7" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08"/>
<element name="X2" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/4-5,08" value="MKDSN1,5/4-5,08"/>
<element name="U$6" library="rcl" package="0204/7" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="rcl" package="0204/7" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08"/>
<element name="B1" library="rectifier" package="GBPC6" value="6A"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL06" value="IL250">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469559"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1705"/>
<attribute name="MPN" value="IL250"/>
</element>
<element name="U$10" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$11" library="rcl" package="0204/7" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08"/>
<element name="B3" library="rectifier" package="GBPC6" value="6A"/>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL06" value="IL250">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469559"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1705"/>
<attribute name="MPN" value="IL250"/>
</element>
<element name="U$12" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch" package="TL4XPO" value="TL46PO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="AC1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="AC2"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="B2" pad="-"/>
<contactref element="B2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+12VDC">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="AC1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="AC2"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="OK3" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="B1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="B3" pad="AC1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="B3" pad="AC2"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="OK3" pad="5"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="B3" pad="-"/>
<contactref element="B3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
