<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<text>J007718A</text>
<text>LEDBRD</text>
<text>20180910</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>RED</text>
<text>Long Lead is +</text>
</plain>
<libraries>
<library name="STEVES_BU">
<packages>
<package name="AMPMODU8_RATH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="STEVES_BU" package="AMPMODU8_RATH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USER3" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USER2" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ERR" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USER1" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5VD">
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="USER3" pad="A"/>
<contactref element="USER2" pad="A"/>
<contactref element="USB" pad="A"/>
<contactref element="ERR" pad="A"/>
<contactref element="USER1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USER3">
<contactref element="USER3" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="USER2" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="USB" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ERR" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="USER1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
