<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.1" y1="44.1" x2="41.85" y2="44.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="41.85" y1="44.1" x2="41.85" y2="43.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="41.85" y1="43.4" x2="1.35" y2="43.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.35" y1="43.4" x2="1.35" y2="44.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.35" y1="44.1" x2="0.1" y2="44.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="44.1" x2="0.1" y2="0.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="18.85" y2="0.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.85" y1="0.1" x2="18.85" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.85" y1="0.8" x2="25.35" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.35" y1="0.8" x2="25.35" y2="0.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.35" y1="0.1" x2="43.1" y2="0.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.1" y1="0.1" x2="43.1" y2="44.1" width="0.254" layer="20"/>
<text>ADG904</text>
<text>AMS1117-1.8V</text>
<text>AMS1117-5.0V</text>
<text>100n</text>
<text>1n</text>
<text>100p</text>
<text>100p</text>
<text>LED</text>
<text>100p</text>
<text>820nH</text>
<text>J4</text>
<text>ANTENNA</text>
<text>SW1A</text>
<text>SW1B</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>1</text>
<text>GND</text>
<text>1K0</text>
<text>47K</text>
<text>47K</text>
<text>4 WAY RF SWITCH</text>
<text>T@G67 Nov 17</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>1n</text>
<text>1n</text>
<text>100n</text>
<text>AND BIAS-T</text>
<text>J3</text>
<text>J2</text>
<text>J1</text>
<text>PWR</text>
<text>9-12
VDC</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="RFIN">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="RF3A">
</signal>
<signal name="RF1A">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="RF2A">
</signal>
<signal name="RFINB">
</signal>
<signal name="RF3">
</signal>
<signal name="RF4A">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="PWRIN">
</signal>
<signal name="PWR1V8">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="PWR1V8A1">
</signal>
<signal name="RF2">
</signal>
<signal name="RF1">
</signal>
<signal name="RF4">
</signal>
<signal name="RFINC">
</signal>
<signal name="PWRINLED">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="SW1B2">
</signal>
<signal name="SW1B4">
</signal>
<signal name="SW1A3">
</signal>
<signal name="SW1A4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
