<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="2.54" x2="53.34" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="2.54" x2="53.34" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="43.18" x2="5.08" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="43.18" x2="5.08" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<hole x="10.16" y="38.1" drill="3.048"/>
<hole x="48.26" y="38.1" drill="3.048"/>
<hole x="10.16" y="7.62" drill="3.048"/>
<hole x="48.26" y="7.62" drill="3.048"/>
<text>VIN</text>
<text>VOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Power_Board_Library">
<packages>
<package name="YAGEO_FMP100_RESISTOR">
</package>
<package name="2_PIN_MOLEX">
</package>
<package name="12V_REGULATOR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$4" library="Power_Board_Library" package="YAGEO_FMP100_RESISTOR" value="YAGEO_SMP_RESISTOR"/>
<element name="U$7" library="Power_Board_Library" package="2_PIN_MOLEX" value="MOLEX_2PIN"/>
<element name="U$1" library="Power_Board_Library" package="2_PIN_MOLEX" value="MOLEX_2PIN"/>
<element name="U$2" library="Power_Board_Library" package="12V_REGULATOR" value="12V_REGULATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$7" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
