<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="49.784" y1="0" x2="49.784" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.784" y1="35.56" x2="0" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.784" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Too Wet</text>
<text>Too Dry</text>
<text>Just Right</text>
<text>0.875 in</text>
<text>Solar Waterer v1.1 Mar 2014</text>
<text>Too Wet</text>
<text>Too Dry</text>
<text>Just Right</text>
<text>0.875 in</text>
<text>Solar Waterer v1.1 Mar 2014</text>
<text>MC9S08PT8VLC</text>
<text>32.768kHz</text>
<text>1</text>
<text>BKGD</text>
<text>C2</text>
<text>0.1uf</text>
<text>C3</text>
<text>2.2uF</text>
<text>C5</text>
<text>1uf</text>
<text>D1</text>
<text>BZX84 6.8v</text>
<text>D2</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>LION</text>
<text>1</text>
<text>8</text>
<text>NRF24L01</text>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>R1</text>
<text>1k</text>
<text>R2</text>
<text>100</text>
<text>R3</text>
<text>20K</text>
<text>R4</text>
<text>200</text>
<text>R5</text>
<text>100</text>
<text>R6</text>
<text>10K</text>
<text>R7</text>
<text>10M</text>
<text>R8</text>
<text>10K</text>
<text>RES</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>S3</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>SOLAR</text>
<text>servo</text>
<text>T2</text>
<text>SI2371</text>
<text>U$2</text>
<text>TPS27081A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="filip">
<packages>
<package name="CRYSTAL_E2_V">
<description>&lt;b&gt;Watch CRYSTAL&lt;/b&gt;
vertical e2 package  2.1mm width, .7mm lead spacing</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-1">
</package>
<package name="SCREWHOLE2-56">
<description>2-56 screw hole</description>
</package>
<package name="LQFP32-7X7">
<description>&lt;b&gt;32-LD LQFP&lt;/b&gt; 7 x 7 mm&lt;p&gt;
Source: DS_FT232BL_BQ.pdf</description>
</package>
<package name="SWITCH_EVQQ2">
<description>Panasonic EVQ-Q2
Tactile switch 6.5x6.0mm</description>
</package>
<package name="PAD_ROUND">
<description>Large round pad .15 in diameter, .07 in hole (14 AWG)</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RGBLED_PLCC4">
<description>&lt;b&gt;RGB LED PLCC4&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D0805">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cap-master">
<packages>
<package name="0805">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
0805, grid 0.0125 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-THM">
<description>4UCon #01528
http://www.4uconnector.com/online/object/4udrawing/01528.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="cap-master" package="0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H3" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H1" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H4" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H2" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="$$U$1" library="filip" package="LQFP32-7X7" value="MC9S08PT8VLC">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BZX84 6.8v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BKGD1" library="filip" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="10M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="$$U$2" library="filip" package="CRYSTAL_E2_V" value="32.768kHz">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="filip" package="MA03-1" value="servo">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="filip" package="RGBLED_PLCC4" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="filip" package="SWITCH_EVQQ2" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="filip" package="SWITCH_EVQQ2" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S3" library="filip" package="SWITCH_EVQQ2" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1" library="filip" package="PAD_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="filip" package="PAD_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES" library="filip" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="zetex" package="SOT-23" value="SI2371">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="filip" package="D0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="filip" package="SOT23-6" value="TPS27081A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LION" library="adafruit" package="JST-PH-2-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SOLAR" library="adafruit" package="JST-PH-2-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="NRF24L01" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BKGD1" pad="2"/>
<contactref element="$$U$1" pad="5"/>
<contactref element="$$U$1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="LION" pad="2"/>
<contactref element="SOLAR" pad="2"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="BKGD1" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="$$U$1" pad="31"/>
<contactref element="BKGD1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="SOLAR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="26"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="BKGD1" pad="6"/>
<contactref element="$$U$1" pad="3"/>
<contactref element="$$U$1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="LION" pad="1"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="$$U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="$$U$2" pad="2"/>
<contactref element="$$U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="$$U$2" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="$$U$1" pad="30"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="$$U$1" pad="18"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="$$U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="$$U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="$$U$1" pad="10"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="$$U$1" pad="15"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="$$U$1" pad="16"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RES" pad="2"/>
<contactref element="$$U$1" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RES" pad="1"/>
<contactref element="$$U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="$$U$1" pad="29"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="$$U$1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="$$U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="$$U$1" pad="21"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="$$U$1" pad="22"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="$$U$1" pad="17"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
