<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.168021875" y1="0" x2="46.10624375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.10624375" y1="0" x2="48.24" y2="2.13375625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="48.24" y1="2.13375625" x2="48.24" y2="25.80624375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="25.80624375" x2="46.10624375" y2="27.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.10624375" y1="27.94" x2="2.168021875" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.168021875" y1="27.94" x2="0" y2="25.771978125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="25.771978125" x2="0" y2="2.168021875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.168021875" x2="2.168021875" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="2.54"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.54"/>
<hole x="45.72" y="22.86" drill="2.54"/>
<hole x="45.72" y="2.54" drill="2.54"/>
<text>PWR1</text>
<text>PWR2</text>
<text>GND</text>
<text>NXT</text>
<text>PRV</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NEXT" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PREVIOUS" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADER" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HEADER" pad="3"/>
<contactref element="PREVIOUS" pad="2"/>
<contactref element="NEXT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWR2">
<contactref element="HEADER" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NXT">
<contactref element="HEADER" pad="4"/>
<contactref element="NEXT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWR1">
<contactref element="HEADER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PRV">
<contactref element="HEADER" pad="5"/>
<contactref element="PREVIOUS" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
